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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на труборезе
Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для работы на труборезе согласно профессии и квалификации работника с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе на труборезе.
1.2. Персонал должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:
при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;
по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.
Заметив нарушение требований безопасности другим работником, работник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.
Работник должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.
Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.
Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. К работе на труборезе допускаются лица обученные безопасным методам и приемам работы по утвержденной программе и инструкции по эксплуатации труборезов.
2.2. Рабочий при работе на труборезе обязан:
- не допускать к работе на труборезе посторонних лиц;
- сообщать мастеру о неисправностях, при которых невозможно продолжение безопасной работы, и не приступать к работе до их устранения.
2.3. Перед началом работы рабочий обязан:
надеть спецодежду;
получить от руководителя работ устное или письменное задание, инструктаж о безопасных методах и приемах работы;
привести в порядок рабочее место, убрав посторонние предметы;
проверить исправность концевых выключателей, пусковых кнопок, ограждения;
проверить заземление станины листогибочной машины;
проверить исправную работу машины в холостом режиме, проверить вращение валов, прямой и обратный ход, а также подъем и опускание прижимного вала, убедиться в исправности машины.
2.4. Все операции с трубами: транспортировку, укладку, подачу, сбор и сортировку производить только в исправных рукавицах.
Не допускать скопления у машины изделий и заготовок, не загромождать свободных и монтажных проходов.
2.5. Не допускать засорения и замасливания трубореза. Грязь и окалина с него должны очищаться специальными щетками.
Двигатель в это время должен быть выключен.
2.6. Запрещается при включенном труборезе:
- производить замеры заготовок мерительным инструментом;
- нахождение работающих и посторонних лиц в опасной зоне;
- снимать ограждения, кожуха с машины;
- производить чистку и обтирку на ходу, работать при неисправных блокировках.
2.7. При снятии готового изделия убедиться в отсутствии людей в опасной зоне у откидной стойки.
2.8. Отключение цепи управления трубореза производить всякий раз при перерывах в работе.
2.9. По окончании работы отключить труборез, привести в порядок рабочее место, очистить от пыли и грязи, вытереть и смазать трущиеся части, закрыть пусковую аппаратуру.
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