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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе на вальцах гибочных
Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, а также межотраслевых правил по охране труда и предназначена для работы на вальцах гибочных согласно профессии и квалификации работника с учетом условий его работы в конкретной организации - _____________________.

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе на вальцах гибочных.
1.2. Персонал должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:
при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;
по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов.
Заметив нарушение требований безопасности другим работником, работник должен предупредить его о необходимости их соблюдения.
Работник должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета.
Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.
Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми его обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. К обслуживанию на вальцах гибочных допускаются лица не моложе 18 лет любого пола, предварительно прошедшие медицинский осмотр, а также вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж на рабочем месте и соответствующее обучение профессии в учебном комбинате, прошедшие стажировку под руководством сменного мастера или квалифицированного рабочего со стажем работы не менее 3-х лет в течение 12 - 15 смен, имеющие допуск к самостоятельной работе, аттестованные по ТБ, имеющие удостоверение по ТБ.
2.2. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка комбината, исключить употребление алкогольных, наркотических и токсических средств до и во время работы. Курение разрешается только в специально отведенных местах вне производственных зданий и сооружений. Работник должен знать и выполнять требования безопасности при пользовании лифтом. При ходьбе на лестницах необходимо держаться за перила. Соблюдать меры предосторожности во время нахождения на территории комбината.
2.3. При работе на вальцах гибочных на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
- вращающиеся детали привода и межвальцовой передачи;
- вращающиеся вальцы и питающие валики;
- падение вальцов при их замене;
- повышенное напряжение электрического тока;
- статическое электричество;
- возможность возникновения взрыва или пожара;
- повышенная запыленность и шум.
2.4. Согласно типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) вальцовый обеспечивается:
- костюмом хлопчатобумажным;
- ботинками кожаными;
- шлемом х/б;
- наушниками или бирушами.
2.5. Вальцовый работает под непосредственным руководством сменного мастера, четко и своевременно выполняет его распоряжения.
2.6. Для обеспечения пожаро- и взрывобезопасности вальцовый обязан осуществлять контроль за режимом работы оборудования (температурой нагрева подшипников, электродвигателей, параллельностью вальцовых валов, подпором станка продуктом, попаданием посторонних предметов, наличием воды для охлаждения, натяжкой ремней приводов и их укомплектованностью).
2.7. В случаях травматизма вальцовый должен немедленно сообщить сменному мастеру или начальнику цеха, который обязан срочно организовать помощь пострадавшему, при необходимости вызвать машину скорой помощи или обратиться в здравпункт.
2.8. Вальцовый должен иметь практические навыки в оказании первой доврачебной помощи пострадавшему: уметь остановить кровотечение, накладывать повязки на раны или обожженное место, приводить пострадавшего в сознание, делать искусственное дыхание.
2.9. Работник обязан знать и соблюдать требования данной инструкции, правила личной гигиены, правильно использовать спецодежду и СИЗ.
2.10. Работник несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка комбината и действующим законодательством РФ.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
3.1. Приступая к работе, вальцовый обязан надеть спецодежду, тщательно заправить ее, не допуская свисающих концов, волосы убрать под головной убор, обувь должна быть удобная, закрытая, без каблука.
3.2. Работник должен ознакомиться с результатами предыдущей смены, выяснить все имеющиеся технические неполадки в работе, внимательно осмотреть рабочее место и проверить нет ли на рабочем месте посторонних предметов, свободны ли проходы, исправность освещения, аспирации, подключения заземления, наличия необходимого инвентаря, инструментов, приспособлений.
3.3. Проверить исправность оборудования, температуру подшипников, электродвигателей, наличие и исправность ограждений, приводов. Наружным осмотром проверить исправность электроаппаратуры, средств сигнализации, исправность электроосвещения, средств заземления, аспирационных сетей.
3.4. Перед пуском вальцовых станков следует убедиться, что нет посторонних предметов между вальцами, а также в исправности всех механизмов, приборов и наличии ограждений приводов.
3.5. При дистанционном пуске, услышав звуковой сигнал, закрыть дверцы и люки, не прикасаться к вращающимся деталям, и убрать руки из опасной зоны оборудования.
3.6. В случае обнаружения неисправностей следует сообщить об этом сменному мастеру и действовать по его указанию.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВРЕМЯ РАБОТЫ
4.1. Очищать зазор питателя и рабочую зону вальцов следует скребком только при полностью остановленном станке. Пробы продукта отбирать, используя савок с диэлектрической ручкой. Следить за поступлением продукта в станок, работой привально-отвального механизма. Следить за циркуляцией воды в охлаждающем устройстве по выходу ее из вальцов.
4.2. Запрещается чистить и вынимать щитки для подачи продуктов от питающих валиков к рабочей зоне при работе вальцового станка, а также подхватывать руками посторонние предметы, попавшие в станок. В случае попадания таких предметов необходимо немедленно отключить станок и вынуть их после полной остановки станка.
4.3. Замену вальцов производить с использованием подъемно-транспортных средств. Снятые вальцы укладывать на деревянные подкладки, хранить на специальных пирамидах. При регулировке межвальцового зазора и параллельности вальцов не допускать их соприкосновения.
4.4. Во время работы станков убирать пыль с наружной стороны, своевременно убирать завалы. Рабочее место содержать в надлежащем порядке. Не открывать без необходимости дверки и люки станка и не допускать выбросов пыли в помещение.
4.5. При нарушении параллельности валов, подпоре продуктом валков, непоступлении продукта на станок необходимо остановить вальцовый станок и устранить неполадки.
4.6. Дверки и лючки станка должны быть закрытыми и не пропускать пыли в помещение. Запрещается заклеивать или забивать специально устраиваемые в крышках станка аспирационные щели.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. При возникновении опасных предаварийных ситуаций (запах нагретого продукта, гари, дыма, попадание в оборудование посторонних предметов, завала оборудования продуктом и т.д.) все технологическое оборудование должно быть остановлено и тщательно проверено. Запуск его возможен только после выявления и устранения причин неполадок.
5.2. К аварийным ситуациям или несчастным случаям могут привести:
- попадание посторонних предметов в рабочую зону;
- появление посторонних звуков при работе станков;
- наличие напряжения электричества на корпусе станка;
- повреждение, искрение или загорание проводки;
- попадание в опасную зону или захват рук, одежды людей;
- вибрация станка, электродвигателя, трубопроводов;
- завал станка продуктом;
- нагрев подшипников выше 60°С.
5.3. В случае возникновения аварийной ситуации вальцовый обязан остановить вальцовый станок и принять меры по устранению вышеуказанных ситуаций.
5.4. В случае возникновения пожара или взрыва вальцовый обязан:
- нажатием кнопки ручного пожарного извещателя (ИПР) сообщить об аварии дежурному;
- нажатием кнопки звукового сигнала оповестить весь обслуживающий персонал об аварии;
- кнопкой аварийной остановки отключить технологическое, транспортное и аспирационное оборудование;
- сообщить в пожарно-сторожевую охрану комбината;
- приступить к тушению загорания имеющимися средствами пожаротушения;
- оказать при необходимости первую доврачебную помощь пострадавшему: сделать искусственное дыхание, наложить повязку на рану, жгуты с указанием времени при кровотечениях и при необходимости вызвать скорую помощь;
- в случае угрозы жизни покинуть помещение.
5.5. В случае травмирования или внезапного заболевания пострадавший должен сообщить сменному мастеру и обратиться в здравпункт.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
6.1. Обо всех обнаруженных нарушениях техники безопасности сообщить сменному мастеру или начальнику цеха.
6.2. По окончании смены работник должен привести в порядок свое рабочее место, используя щетки с длинной ручкой и другой инвентарь для безопасного проведения работ.
6.3. Убрать спецодежду и СИЗ в гардероб.
6.4. Перед переодеванием в личную одежду принять гигиенический душ.
6.5. Оставаться в цеху или на территории комбината после окончания смены без ведома сменного мастера или начальника цеха не допускается.
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