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Настоящая инструкция разработана на основании Типовой отраслевой инструкции и предназначена для электрослесаря строительного (далее - электрослесаря) при выполнении работ согласно профессии и квалификации.

1. Общие требования безопасности
1.1. Электрослесарь, прошедший соответствующую подготовку, имеющий III группу по электробезопасности и соответствующие профессиональные навыки, при отсутствии противопоказаний по возрасту к выполнению работы перед допуском к самостоятельной работе должен пройти:
1.1.1. Обязательный предварительный (при поступлении на работу) и (в дальнейшем) периодические медицинские осмотры (обследования) для признания годным к выполнению работы в порядке, установленном Минздравом России.
1.1.2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
1.1.3. Инструктаж по охране труда.
1.1.4. Стажировку на рабочем месте.
1.1.5. Проверку знаний требований охраны труда.
1.1.6. ... (иное - указать конкретно).
1.2. Электрослесарь обязан соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:
1.2.1. Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
1.2.2. Повышенная температура поверхностей оборудования.
1.2.3. Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более.
1.2.4. Острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности конструкций и оборудования.
1.2.5. Повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, а также вредных и пожароопасных веществ.
1.2.6. Движущиеся машины, механизмы и их части.
1.2.7. ... (иное - указать конкретно).
1.3. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий электрослесарь обязан использовать:
1.3.1. Комбинезон хлопчатобумажный.
1.3.2. Рукавицы комбинированные.
1.3.3. Костюмы на утепляющей прокладке.
1.3.4. В холодный период года, кроме того - валенки.
1.3.5. При нахождении на территории стройплощадки - носить защитные каски.
1.3.6. При работе на заточном станке или рубке металла зубилом - носить защитные очки.
1.3.7. ... (иное - указать конкретно).
1.4. Находясь на территории строительной (производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, электрослесарь обязан выполнять действующие 1 правила внутреннего трудового распорядка. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
1 У данного работодателя.
1.5. В процессе повседневной деятельности электрослесарь должен:
1.5.1. Применять в процессе работы инструмент по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей.
1.5.2. Поддерживать инструмент и оборудование в технически исправном состоянии, не допуская работу с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.
1.5.3. Быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.
1.5.4. ... (иное - указать конкретно).
1.6. Электрослесарь обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ:
1.6.1. О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.
1.6.2. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве.
1.6.3. Об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).
1.6.4. ... (иное - указать конкретно).

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом работы электрослесарь обязан:
2.1.1. Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ.
2.1.2. Получить задание.
2.1.3. Пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ.
2.1.4. Надеть спецодежду и спецобувь установленного образца.
2.1.5. При выполнении работ повышенной опасности - ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, и расписаться в наряде-допуске, выданном на поручаемую работу.
2.1.6. ... (иное - указать конкретно).
2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ электрослесарь обязан:
2.2.1. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность.
2.2.2. Проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, при необходимости выполнить мероприятия, указанные в наряде-допуске.
2.2.3. Подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.
2.2.4. ... (иное - указать конкретно).
2.3. Электрослесарь не должен приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:
2.3.1. Неисправность технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение.
2.3.2. Несвоевременное проведение очередных испытаний средств защиты или истечение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем.
2.3.3. Отсутствие ограждений неизолированных частей электроустановок.
2.3.4. Отсутствие или неисправность лесов, настилов, подмостьев или других средств подмащивания.
2.3.5. Наличие неогражденных проемов и перепадов по высоте в зоне (на месте) производства работ.
2.3.6. Наличие видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ, и отсутствие защитного заземления отключенной части электроустановки.
2.3.7. Недостаточная освещенность зоны (места) производства работ.
2.3.8. Загроможденность рабочего места и подходов к нему.
2.3.9. ... (иное - указать конкретно).
2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами. При невозможности сделать это самостоятельно электрослесарь обязан сообщить бригадиру или руководителю работ.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. В процессе работы электрослесарь обязан соблюдать следующие требования безопасности:
3.1.1. Надевать защитные очки при рубке металла зубилом.
3.1.2. Опиливать кромки металлических деталей и очищать их от заусенцев при обработке.
3.1.3. Разрезать трубы из пластмасс ручными или механизированными режущими инструментами, при этом не допускается применение абразивных отрезных кругов для резки труб из пластмассы.
3.1.4. Производить заготовку стальных или пластмассовых труб на стендах или полу, при этом запрещается заготавливать и гнуть трубы на настилах средств подмащивания.
3.1.5. Проверять металлическим стержнем совпадение отверстий при стыковке шин, шкафов и узлов оборудования.
3.1.6. ... (иное - указать конкретно).
3.2. Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей электрослесарь обязан использовать индивидуальные сумки или портативные инвентарные ручные ящики.
3.3. При применении грузоподъемных механизмов строповку изделий, конструкций и материалов должны осуществлять электрослесари, имеющие удостоверение стропальщика.
3.4. Стропить электрошкафы, трансформаторы и другое оборудование следует за специальные подъемные крюки (рым-болты), предусмотренные заводом-изготовителем.
3.5. Электрослесарю запрещается производить какие-либо работы без снятия напряжения или относящиеся к эксплуатации электроустановок на строительной площадке.
3.6. При работе с электрифицированным инструментом электрослесарю запрещается:
3.6.1. Передавать его для работы неаттестованным лицам.
3.6.2. Работать с приставных лестниц.
3.6.3. Оставлять электроинструмент без надзора включенным в электрическую сеть.
3.6.4. ... (иное - указать конкретно).
3.7. При работе на заточных станках электрослесарь обязан:
3.7.1. Перед включением станка убедиться в наличии и надежности крепления ограждения абразивного круга, а также в правильности установки зазора между рабочей поверхностью круга и упором.
3.7.2. Пользоваться защитными экранами или защитными щитами из оргстекла, а также защитными очками.
3.7.3. Подводить затачиваемый инструмент или деталь к кругу постепенно для предотвращения опасности заклинивания и разрыва круга.
3.7.4. Запрещается производить обработку деталей на боковых (торцевых) поверхностях абразивного круга.
3.7.5. ... (иное - указать конкретно).
3.8. При совместной работе со сварщиком электрослесарь обязан:
3.8.1. Применять защитные очки.
3.8.2. Предохранять газовые баллоны от ударов, резких толчков и падений, перемещать их на предназначенных для этого носилках или тележках.
3.8.3. Не допускать использование открытого огня вблизи генератора и контакта масла с кислородным баллоном.
3.8.4. ... (иное - указать конкретно).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении в зоне работы опасных условий труда (нарушение ограждений, неисправность заземления, потеря устойчивости конструкций или средств подмащивания, появление запаха газа и т.п.) электрослесарь обязан прекратить работы и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.
4.2. При загорании материалов и оборудования электрослесарь обязан принять меры к тушению пожара собственными силами с помощью углекислотных огнетушителей и других подручных средств (песка, войлочной кошмы и т.п.). При невозможности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ.
4.3. ... (иное - указать конкретно).

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. По окончании работы электрослесарь обязан:
5.1.1. Отключить электрооборудование и инструмент от электросети.
5.1.2. Привести в порядок рабочее место.
5.1.3. Убрать плакаты и инструмент в отведенное для этого место.
5.1.4. Убрать средства индивидуальной защиты и спецодежду в место хранения.
5.1.5. ... (иное - указать конкретно).
5.2. О всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, электрослесарь обязан сообщить бригадиру или руководителю работ - непосредственно после выявления нарушения или при окончании работы.
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