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Настоящая инструкция разработана на основании Типовой инструкции и предназначена для инженера по обслуживанию электронных телефонных станций (далее - инженера) при выполнении работ согласно профессии и квалификации.

1. Общие требования безопасности
1.1. К работам в качестве инженера по обслуживанию станционного оборудования электронных телефонных станций допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику и прошедшие:
1.1.1. Медицинское освидетельствование.
1.1.2. Обучение безопасным методам работы.
1.1.3. Проверку знаний по безопасности труда.
1.1.4. ... (иное - указать конкретно).
1.2. Инженер обязан:
1.2.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.2. Знать и соблюдать режимы труда и отдыха.
1.2.3. Знать и выполнять "Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах" в объеме выполняемых обязанностей.
1.2.4. Ежегодно подтверждать группу по электробезопасности.
1.2.5. Соблюдать требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности.
1.2.6. Знать порядок проверки и правила пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ, средствами защиты.
1.2.7. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации оборудования и должностными инструкциями.
1.2.8. Уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае.
1.2.9. ... (иное - указать конкретно).
1.3. Инженер должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи".
1.4. При обслуживании электронных телефонных станций возможно воздействие на инженера следующих опасных и вредных производственных факторов:
1.4.1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
1.4.2. Лазерное излучение.
1.4.3. Повышенное напряжение органов зрения.
1.4.4. Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).
1.4.5. ... (иное - указать конкретно).
1.5. На всех кожухах и крышках оборудования, закрывающих элементы с напряжением более 42 В переменного и 110 В постоянного тока, должны быть нанесены знаки электрического напряжения для предупреждения об опасности поражения электрическим током.
1.6. На кожухе лазерного излучателя должен быть нанесен знак лазерной опасности, установлен класс лазера, в зависимости от которого должен быть определен порядок его обслуживания.
1.7. Все измерительные приборы должны иметь питающие шнуры и вилки с заземляющим проводником и контактом.
1.8. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, инженер (как пострадавший или очевидец) должен известить непосредственного руководителя, в случае его отсутствия - вышестоящее руководство.
1.9. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
1.10. ... (иное - указать конкретно).

2. Требования безопасности перед началом работ
2.1. Перед началом работы инженер обязан:
2.1.1. Надеть установленную по действующим нормам специальную одежду, специальную обувь.
2.1.2. Проверить и убедиться в наличии и исправности закрепленного инструмента, приспособлений по обеспечению безопасного производства работ, средств индивидуальной защиты. Запрещается использовать средства защиты, срок поверки которых истек.
2.1.3. Осмотреть и подготовить рабочее место, привести в порядок, убрать все мешающие работе предметы.
2.1.4. Рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал разложить в удобном для работы порядке.
2.2. Обо всех недостатках, а также неисправностях инструмента и защитных средств, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, инженер обязан доложить руководителю для принятия мер по их полному устранению или замене.
2.3. Сменный инженер, приступая к дежурству согласно установленному графику, должен:
2.3.1. Ознакомиться с записями в журналах сведений об оборудовании.
2.3.2. Проверить состояние и режим работы оборудования путем анализа данных аппаратуры контроля.
2.3.3. Проверить состояние системы охлаждения и системы питания.
2.3.4. Проверить состояние общего и рядового освещения, защитного заземления.
2.3.5. Проверить исправность аварийной сигнализации.
2.3.6. Проверить наличие и исправность общего для всего персонала инструмента, приспособлений, шнуров, предохранителей и т.д.
2.3.7. Проверить исправность измерительной и проверочной аппаратуры, терминальных комплектов.
2.3.8. Проверить наличие средств пожаротушения.
2.3.9. Проверить состояние производственных и служебных помещений.
2.3.10. Проверить наличие ключей от производственных и служебных помещений.
2.3.11. Оформить приемку смены записью в журнале приема и сдачи дежурства.
2.3.12. ... (иное - указать конкретно).
2.4. Приемка смены при неисправном оборудовании, ненормальном режиме его работы допускается только с разрешения руководителя, о чем делается запись в оперативном журнале.
2.5. ... (иное - указать конкретно).

3. Требования безопасности во время работы
3.1. При выполнении работы по обслуживанию оборудования инженер обязан соблюдать следующие требования охраны труда:
3.1.1. При использовании приборов, содержащих лазерный излучатель, запрещается непосредственно наблюдать за работой лазерного излучателя, чтобы избежать попадания в глаза оптического излучения. Запрещается визуально наблюдать за лазерным лучом и направлять излучение лазера на человека.
3.1.2. При работе оборудования оптические выходы блоков, если к ним не присоединен оптический кабель, должны быть закрыты заглушками.
3.1.3. При работе в автозалах телефонных станций типа DX-200 перед работой необходимо убедиться в отсутствии постороннего напряжения на стативах, т.к. в каждом ряду имеются розетки с напряжением 220 В.
3.1.4. При работах с ручным инструментом необходимо соблюдать требования инструкции, разработанной на основе Типовой инструкции по охране труда при работе с ручным инструментом.
3.2. При работе в кроссе:
3.2.1. Во время грозы производить работы на щитах переключений запрещается.
3.2.2. Соединительные и абонентские линии в случае попадания на них постороннего напряжения следует отсоединить от станционного оборудования при помощи разъединителя (фибровая прокладка или вилка из изоляционного материала).
3.2.3. Работники кросса должны предупредить линейного монтера о наличии постороннего напряжения на линии. После устранения повреждения надо проверить индикатором напряжения отсутствие постороннего напряжения на линии.
3.2.4. На карточках абонентских воздушных линий связи, имеющих пересечения с линиями электропередач, должна быть сделана об этом соответствующая пометка.
3.2.5. Работы в верхних частях стативов должны производиться только с исправных промаркированных стремянок. Перед подъемом на стремянку необходимо проверить ее устойчивость.
3.2.6. Подвижные с верхним роликовым скольжением стремянки (лестницы), используемые при работах в двухъярусных кроссах, должны быть закреплены стопорными устройствами.
3.7. ... (иное - указать конкретно).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийной ситуации инженер обязан:
4.1.1. В случаях, когда неисправность оборудования представляет опасность для людей или самого оборудования, - принять меры по прекращению действия оборудования, а затем сообщить об этом руководителю.
4.1.2. При нарушении режима работы, повреждении или аварии на электропитающем оборудовании - сообщить о происшедшем непосредственному руководителю и лицу, ответственному за данное электрооборудование.
4.1.3. При возникновении пожара - приступить к его тушению имеющимися средствами в соответствии с правилами пожаротушения и вызвать пожарную часть.
4.2. Если во время работы произошел несчастный случай, необходимо:
4.2.1. Немедленно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
4.2.2. Вызвать врача.
4.2.3. Доложить о случившемся своему непосредственному начальнику.
4.2.4. Принять меры для сохранения обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни людей.
4.3. ... (иное - указать конкретно).

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. По окончании работы инженер обязан:
5.1.1. Обесточить ненужные для работы приборы.
5.1.2. Привести в порядок рабочее место.
5.1.3. Инструменты, приспособления, специальную одежду и средства защиты убрать в отведенные места.
5.1.4. Вымыть руки и лицо с мылом.
5.2. При сдаче смены инженер обязан сделать записи о состоянии оборудования.
5.3. Обо всех недостатках, обнаруженных при осмотре рабочего места, инженер должен доложить непосредственному руководителю.
5.4. ... (иное - указать конкретно).
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