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Инструкция по технике безопасности для инженера-механика при работе с оборудованием
1. Общие требования
1.1. К работе по эксплуатации и обслуживанию оборудования допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие специальное образование и квалификацию.
1.2. Инженер-механик по работе с оборудованием (далее "Инженер-механик") должен проходить обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (один раз в год). К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
1.3. При поступлении на работу Инженер механик должен пройти вводный инструктаж по технике безопасности у лица, ответственного за технику безопасности в организации. Результаты фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа по технике безопасности. После этого отдел кадров или лицо, отвечающее за работу с кадрами, производит окончательное оформление вновь поступающего работника и направляет его к месту работы.
1.4. Инженер-механик, принятый на работу в организацию, должен пройти первичный инструктаж на рабочем месте, повторный - не реже двух раз в год и внеплановый (при изменении условий труда, нарушениях техники безопасности и несчастных случаях). Инструктаж проводится лицом, ответственным за технику безопасности в организации.
Результаты инструктажа на рабочем месте фиксируются в журнале регистрации инструктажа.
1.5. До начала работы и периодически не реже одного раза в год, должна проводиться проверка знаний техники безопасности Инженера механика по программе, утвержденной руководством организации.
1.6. Инженер-механик обязан:
- руководствоваться должностной инструкцией;
- знать принципы действия и условия эксплуатации технического оснащения организации;
- не допускать присутствия на производстве посторонних лиц;
- владеть приемами оказания первой медицинской помощи;
- знать координаты организаций и лиц, которым сообщается о возникновении аварий;
- содержать в порядке и чистоте рабочее место (помещение).
1.7. Инженеру-механику запрещается:
- допускать присутствие лиц, не имеющих отношения к работе;
- работать на неисправном оборудовании, с неисправными приспособлениями, приборами, инструментами и сигнализацией;
- пользоваться поврежденными или с истекшим сроком годности средствами индивидуальной защиты;
- пользоваться неисправными электрическими розетками и вилками;
- подавать на аппарат нагрузки, не предусмотренные паспортными данными;
- оставлять без присмотра под напряжением оборудование, держать вблизи них воспламеняющиеся вещества;
- работать при отключении систем водоснабжения, канализации и вентиляции;
- размещать в подразделении неиспользуемую аппаратуру и мебель;
- хранить пищевые продукты, домашнюю одежду и другие предметы, не имеющие отношения к работе, кроме в специально выделенных местах;
- принимать пищу и курить в рабочем помещении.
1.8. При аварийных ситуациях Инженер-механик обязан действовать в соответствии с детальной инструкцией по ликвидации аварий в зависимости от ситуации.
- отключить главный сетевой рубильник помещения;
- при поражении током оказать первую медицинскую помощь;
- при попадании человека под движущиеся элементы оборудования освободить пострадавшего и оказать первую медицинскую помощь;
- при возникновении пожара вызвать пожарную команду и сообщить руководителю организации (до прибытия и встречи команды возгорание ликвидируется первичными средствами пожаротушения);
- при прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве цепи, повреждении оборудования, поломках коммуникационных систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции) сообщить руководителю организации и прекратить работу до ликвидации аварии.
1.9. При появлении запаха горящей резины или тлеющей изоляции инженер-механик должен вызвать электромонтера.
1.10. Инженер-механик при работе с оборудованием обязан:
- пользоваться средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой и обувью, средствами защиты органов дыхания, средствами защиты рук; средствами защиты головы, средствами защиты лица, средствами защиты органа слуха; средствами защиты глаз, предохранительными приспособлениями.
1.11. Специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника, работодатель обязан заменить или отремонтировать. В случае порчи или пропажи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня фактической выдачи их работникам, при этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается также время хранения в теплое время года.

2. Специальные требования
2.1. Руководитель организации несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом организации.
2.2. Руководитель организации обязан:
- изучать и внедрять в повседневную работу относящиеся к подразделению приказы, стандарты, методические рекомендации и другие нормативные документы по охране труда и технике безопасности, издаваемые вышестоящими организациями;
- разработать оптимальную технологию работы с оборудованием с момента его поступления в организацию;
- организовать систематическое обучение персонала приемам безопасной работы с оборудованием и проверку знаний техники безопасности;
- осуществлять постоянный контроль за прохождением персоналом периодических медицинских осмотров;
- организовать эффективные мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций;
- выделить лиц, ответственных за технику безопасности;
- вести журнал инструктажа по технике безопасности на рабочем месте;
- осуществлять ежедневный контроль за ведением отчетно-учетной документации.
2.3. Руководитель организации разрабатывает детальную инструкцию по технике безопасности и производственной санитарии и инструкцию по ликвидации аварий.
2.4. Лицо, ответственное за технику безопасности в организации, обязано:
- изучать и внедрять в повседневную работу нормативные документы по охране труда и технике безопасности;
- систематически проводить контроль загрязненности рабочих мест;
- периодически проводить контроль наличия защитных средств и их качества.
2.5. Руководитель организации должен проверить правильность ведения всей учетно-отчетной документации.
2.6. Во всех помещениях регулярно должна проводиться как сухая, так и влажная уборка.

Контроль за выполнением настоящей Инструкции возлагается на лицо, ответственное за технику безопасности в организации.
За нарушение требований настоящей Инструкции виновные несут ответственность в административном или уголовном порядке, в зависимости от характера нарушений и их последствий.
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