Инструкция такелажника на монтаже
Такелажник на монтаже

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Такелажника на монтаже            00.00.0000

1.1.   Такелажник   на   монтаже   является   рабочим   и   подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу такелажником на монтаже 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Такелажник на монтаже 2-го разряда должен знать:
- основные виды инвентарных стропов, захватывающих средств, такелажной оснастки и допустимые нормы нагрузки на них;
- правила подачи строительных конструкций и оборудования на места монтажа;
- правила сигнализации при монтаже строительных конструкций и оборудования;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Такелажник на монтаже 3-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- устройство применяемого такелажного оборудования и приспособлений, правила пользования ими;
- способы строповки и расстроповки строительных конструкций и оборудования;
- способы вязки такелажных узлов (прямой узел, гаечный и крючковой узлы, мертвая и крестовая петли);
- способы крепления стальных канатов болтовыми зажимами;
- способы подъема и опускания строительных конструкций и технологического оборудования ручными и механизированными средствами на место монтажа;
- правила и способы складирования строительных конструкций и технологического оборудования;
- способы сигнализации при подъеме и опускании строительных конструкций и оборудования при монтаже их на высоте и в стесненных условиях;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Такелажник на монтаже 4-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т;
- все виды такелажных узлов, стропов и захватов, применяемых для подъема и спуска строительных конструкций и технологического оборудования;
- конструкции винтовых, реечных и гидравлических домкратов;
- правила применения лучевых траверс и способы строповки ими;
- инструкции по выполнению такелажных работ на сборочных площадках высотных сооружений;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Такелажник на монтаже 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.5 настоящей инструкции;
- устройство, правила пользования и способы оснастки и испытания грузоподъемных средств, применяемых при монтаже;
- правила выбора стальных канатов для различных такелажных работ;
- способы строповки и расстроповки тяжеловесных строительных конструкций и технологического оборудования при подъеме и опускании на место монтажа;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.7. Такелажник на монтаже 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 - 1.6 настоящей инструкции;
- правила и способы выполнения сложных такелажных работ при монтаже крупногабаритных строительных конструкций и оборудования;
- способы подъема и опускания строительных конструкций и оборудования при помощи монтажных мачт;
- способы подъема и опускания тяжеловесных конструкций и оборудования спаренными кранами, переоборудованными кранами с использованием расчаленной стрелы, спаренными кранами с ригелями и т.п.;
- правила применения балансирных траверс при работе спаренными кранами;
- способы транспортировки к месту монтажа тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- способы выполнения сложной нетиповой строповки конструкций и пространственных блоков строительных конструкций;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.8. Такелажник на монтаже более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить такелажниками на монтаже более низкого разряда.
1.9. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы такелажник на монтаже:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:
2.3.1. 2-го разряда:
1) выполняет строповку строительных конструкций и технологического оборудования инвентарными стропами за специальные приспособления, монтажные петли, крюки и т.д. и расстроповку на месте монтажа или установки;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 3-го разряда:
1) выполняет строповку и расстроповку строительных конструкций и технологического оборудования массой до 10 т на местах монтажа;
2) выполняет регулирование оттяжками;
3) разматывает и наматывает канаты;
4) осуществляет вязку такелажных узлов (прямого, гаечного и крючкового узлов, мертвой и крестовой петли);
5) крепит стальные канаты болтовыми зажимами;
6) поднимает и опускает строительные конструкции и оборудование вручную и механизмами на место монтажа;
7) осуществляет установку и снятие:
- блоков;
- талей;
- полиспастов;
- лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т;
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 4-го разряда:
1) выполняет строповку и расстроповку строительных конструкций и технологического оборудования массой свыше 10 до 25 т на местах монтажа;
2) осуществляет установку и снятие блоков, талей и полиспастов грузоподъемностью свыше 10 до 25 т;
3) закрепляет и снимает временные расчалки и оттяжки при монтаже строительных конструкций и оборудования;
4) изготавливает и устанавливает якоря усилием до 245 кН (25 тс);
5) производит запасовку тросом полиспастов грузоподъемностью до 25 т;
6) выполняет устройство на монтаже временных клетей высотой до 1,5 м из шпал;
7) осуществляет подъем, перемещение и опускание с помощью ручных и механизированных средств строительных конструкций и технологического оборудования массой свыше 10 до 25 т:
- железобетонных и металлических ферм;
- мостовых кранов;
- холодильников;
- теплообменников;
- вакуум-сушилок;
- кислотных башен;
- сепараторов;
- рефрижераторов;
- кристаллизаторов;
- насосов;
- вентиляторов;
- блоков и узлов трубопроводов;
- испарителей и другого технологического оборудования;
8) выполняет такелажные работы при укрупнении металлоконструкций (царг) диффузоров на отм. +320 м дымовой трубы;
9) перемещает конструкции и сборочные площадки внутри высотных сооружений;
10) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.4. 5-го разряда:
1) выполняет строповку и расстроповку тяжеловесных строительных конструкций и технологического оборудования;
2) изготавливает универсальные стропы;
3) выполняет установку и снятие блоков, талей, полиспастов, поворотных стрел и кран-балок грузоподъемностью свыше 25 до 60 т;
4) выполняет сращивание стальных канатов, оснастку грузоподъемных мачт, шевров, полиспастов и отводных блоков грузоподъемностью до 60 т;
5) производит крепление полиспастов на мачтах и конструкциях, крепление отводных блоков;
6) проводит опробование такелажного оборудования;
7) изготавливает и выполняет установку якорей усилием свыше 245 до 588 кН (свыше 25 до 60 тс);
8) осуществляет сборку, установку и разборку монтажных мачт и шевров грузоподъемностью до 60 т;
9) выполняет устройство эстакад;
10) производит подъем, перемещение и опускание с помощью мачт, кранов, шевров, неподвижных и падающих стрел строительных конструкций и оборудования массой свыше 25 до 60 т:
- железобетонных;
- металлических;
- деревянных ферм и мостовых кранов;
- пролетных строений мостов;
- металлических доменных кожухов;
- кауперов;
- скрубберов;
- газгольдеров;
- трубчатых воздухонагревателей;
- газовоздуховодов;
- пылеуловителей;
- контакторов;
- компрессоров и другого технологического оборудования;
11) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.5. 6-го разряда:
1) выполняет оснастку, установку и передвижку монтажных мачт грузоподъемностью свыше 60 до 120 т;
2) осуществляет строповку, подъем и опускание строительных конструкций и оборудования массой свыше 60 до 120 т;
3) осуществляет строповку, подъем и опускание на монтажные отметки технологического оборудования и аппаратов со смонтированными на них технологическими трубопроводами ("обвязкой") общей массой свыше 60 до 120 т:
- технологических колонн;
- мельниц;
- обжиговых печей;
- абсорбционных башен;
- деасфальтизаторов;
- адсорберов;
- реакционных камер;
- холодильников-крекингов и т.п.;
4) поднимает и опускает строительные конструкции и оборудование спаренными кранами, переоборудованными кранами с расчаленной стрелой, с временной опорной стойкой под стрелу, с помощью падающей стрелы и шевров;
5) поднимает технологическое оборудование и строительные конструкции укрупненными блоками;
6) осуществляет транспортировку к месту монтажа тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
7) изготавливает и устанавливает якоря усилием свыше 588 кН (60 тс);
8) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) такелажник на монтаже:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) производит осмотр (самоосмотр);
4) сдает смену;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей такелажник на монтаже обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Такелажник на монтаже привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Такелажник на монтаже несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Такелажник на монтаже за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.  Настоящая    инструкция    разработана    на    основе   Тарифно-
квалификационных   характеристик   профессии   "Такелажник на монтаже, 2  -
6-й  разряд"  (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих.  Выпуск 3. Раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы",  утвержденный Постановлением Минтруда России от 06.04.2007 N 243),
______________________________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/instrukciya_takelazhnika_na_montazhe.htm
