Инструкция трубоклада промышленных кирпичных труб
Трубоклад промышленных
кирпичных труб

------------------------------------
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
---------------------------------
(наименование должности)
00.00.0000                   N 000
----------  ---------------------
(подпись)   (инициалы, фамилия)
Трубоклада промышленных            00.00.0000
кирпичных труб

1.1. Трубоклад  промышленных  кирпичных   труб   является   рабочим   и
подчиняется непосредственно ______________________________________________.
(наименование должности руководителя)
1.2. На работу трубокладом промышленных кирпичных труб 6-го разряда принимается (переводится) лицо, имеющее среднее профессиональное образование.
1.3. Трубоклад промышленных кирпичных труб 4-го разряда должен знать:
- способы перевязки кирпичной кладки;
- правила звуковой сигнализации при выполнении кладки;
- способы устройства внутренних подмостей;
- способы складирования и хранения применяемых материалов;
- устройство и правила эксплуатации крана-укосины;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- сортамент и маркировку применяемых материалов, нормы расхода горюче-смазочных материалов;
- правила перемещения и складирования грузов;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию;
- требования, предъявляемые к качеству работ по смежным строительным процессам (правила заточки, заправки, регулировки, наладки применяемых инструментов и пользования необходимыми приспособлениями и измерительными приборами);
- правила чтения эскизов и чертежей, непосредственно используемых в процессе работ;
- требования по рациональной организации труда на рабочем месте;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.4. Трубоклад промышленных кирпичных труб 5-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пункте 1.3 настоящей инструкции;
- требования, предъявляемые к качеству кладки конструктивных элементов промышленных труб;
- способы выполнения работ по кладке, монтажу и футеровке промышленных труб;
- виды и свойства жидких составов для изоляции внутренних поверхностей труб;
- способы кладки и футеровки подземных устройств;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.5. Трубоклад промышленных кирпичных труб 6-го разряда должен знать:
- документы, объекты, способы и приемы выполнения работ, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящей инструкции;
- правила приемки фундаментов промышленных труб;
- устройство и правила пользования приспособлениями для центрирования труб;
- правила испытания подъемных устройств;
    - ____________________________________________________________________.
(виды, наименования и реквизиты других актов и документов)
1.6. Трубоклад промышленных кирпичных труб более высокого разряда должен уметь выполнять работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации, а также руководить трубокладами промышленных кирпичных труб более низкого разряда.
1.7. ___________________________________________________________________.

2. Обязанности
2.1. Перед началом рабочего дня (смены) трубоклад промышленных кирпичных труб:
1) получает производственное задание;
2) проходит при необходимости инструктаж по охране труда;
3) принимает смену;
4) проверяет исправность приспособлений, инструмента, инвентаря и т.п., средств индивидуальной защиты;
    5) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.2. В процессе работы трубоклад промышленных кирпичных труб:
1) выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе;
2) использует спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты;
3) получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания, безопасным приемам и методам производства работы;
4) соблюдает правила использования технологического оборудования, приспособлений и инструментов, способы и приемы безопасного выполнения работ;
5) немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
6) соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;
    7) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3. В течение рабочего дня (смены) трубоклад промышленных кирпичных труб:
2.3.1. 4-го разряда:
1) осуществляет набивку пазух минераловатными матами или плитами;
2) выполняет окраску металлических деталей;
3) осуществляет теску кирпича вручную;
4) выполняет устройство и перестановку подмостей на пальцах;
5) выполняет установку и перестановку крана-укосины;
6) производит кладку забутовки в уширенной части трубы;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.2. 5-го разряда:
1) осуществляет кладку из кирпича промышленных труб;
2) выполняет футеровку внутренней поверхности ствола труб;
3) осуществляет изоляцию внутренней поверхности кладки специальными составами и материалами;
4) выполняет подмащивание на кронштейнах;
5) осуществляет сборку и разборку подъемных устройств внутри труб;
6) заделывает ходовые скобы в процессе кладки;
7) забивает ходовые скобы при ремонте труб;
8) выполняет постановку скрепляющих колец;
9) производит монтаж и демонтаж:
- шахтного подъемника;
- ходовых лестниц;
- рабочих площадок и площадок для футеровки;
10) выполняет устройство рабочих настилов и защитных перекрытий;
11) осуществляет разборку труб;
12) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.3.3. 6-го разряда:
1) осуществляет кладку лицевого ряда;
2) производит монтаж светофорных площадок и молниеотводов;
3) осуществляет кладку верхней части труб сложного архитектурного оформления;
4) производит сборку и регулирование ловительной клети шахтного подъемника;
5) выполняет закладку первых пяти рядов кирпича на фундамент ствола труб;
6) по распоряжению непосредственного руководителя выполняет работы, соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации;
    - ____________________________________________________________________.
(иные обязанности)
2.4. В конце рабочего дня (смены) трубоклад промышленных кирпичных труб:
1) приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на хранение;
2) удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и хранение;
3) сдает установленную отчетность;
4) производит осмотр (самоосмотр);
5) сдает смену;
    6) ___________________________________________________________________.
(иные обязанности)

3. Права
При выполнении своих обязанностей трубоклад промышленных кирпичных труб обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового законодательства.

4. Ответственность
4.1. Трубоклад промышленных кирпичных труб привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
4.2. Трубоклад промышленных кирпичных труб несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.
4.3. Трубоклад промышленных кирпичных труб за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
4.4. ___________________________________________________________________.

5. Заключительные положения
    5.1.      Настоящая      инструкция      разработана      на     основе
Тарифно-квалификационных  характеристик  профессии  "Трубоклад промышленных
кирпичных труб, 4 - 6-й разряд" (Единый тарифно-квалификационный справочник
работ  и  профессий  рабочих.  Выпуск  3. Раздел "Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные  работы", утвержденный Постановлением Минтруда России
от 06.04.2007 N 243), ______________________________________________.
(реквизиты иных актов и документов)
5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией  осуществляется при
приеме на работу (до подписания трудового договора).
Факт ознакомления  работника  с  настоящей  инструкцией  подтверждается
___________________________________________________________________________
(росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей
___________________________________________________________________________
инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре
__________________________________________________________________________.
инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом)
5.3. ___________________________________________________________________.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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