Карта дефектного стыка алюминотермитной сварки рельсов (форма и пример заполнения)
Приложение Б к ТИ 07.96-2011 (обязательное)

КАРТА ДЕФЕКТНОГО СТЫКА АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ (ФОРМА И ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ)
        Октябрьская                                                   ПЧ-10
Дорога: ___________                                   Дистанция пути: _____

-------------------------------------------------------------------------------------------
¦   Дата   ¦Путейская ¦ Характеристика рельса ¦Темпе- ¦        Сведения о контроле        ¦
¦ контроля ¦координата+-----------------------+ратура +-----------------------------------+
¦          ¦          ¦Номер¦ Тип  ¦   Дата   ¦окруж. ¦     Тип      ¦ Угол ¦Чувст- ¦Мерт-¦
¦          ¦          ¦свар.¦рельса¦  сварки  ¦воздуха¦дефектоскопа, ¦ввода,¦витель-¦вая  ¦
¦          ¦          ¦стыка¦      ¦          ¦при УЗК¦   зав. N;    ¦альфа,¦ность  ¦зона ¦
¦          ¦          ¦     ¦      ¦          ¦       ¦   тип ПЭП,   ¦град. +-------+М, мм¦
¦          ¦          ¦     ¦      ¦          ¦       ¦    зав. N    ¦      ¦К , дБ ¦     ¦
¦          ¦          ¦     ¦      ¦          ¦       ¦              ¦      ¦ у     ¦     ¦
+----------+----------+-----+------+----------+-------+--------------+------+-------+-----+
¦05.09.2011¦1 гл., 22 ¦5    ¦Р65   ¦17.08.2008¦+10    ¦РДМ-33, 183   ¦69    ¦16     ¦3    ¦
¦          ¦км, пк3,  ¦     ¦      ¦          ¦       ¦ПЭП           ¦      ¦       ¦     ¦
¦          ¦зв. 2,    ¦     ¦      ¦          ¦       ¦121-2,5-70°, 3¦      ¦       ¦     ¦
¦          ¦пр. нить  ¦     ¦      ¦          ¦       ¦              ¦      ¦       ¦     ¦
-----------+----------+-----+------+----------+-------+--------------+------+-------+------

Результаты УЗК

Рисунок не приводится.

ПЧ-10                                 Оператор
Петров             Петров              Иванов                    Иванов
_________        _____________         _________              _____________
(подпись)        (расшифровка)         (подпись)              (расшифровка)

Примечание - При выявлении дефекта эхо-методом указать:
-   поверхность   сканирования   рельса  и  угол  ввода  ультразвуковых
колебаний;
- измеренные K , ДЕЛЬТА X и ДЕЛЬТА L.
д
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