Книга осмотра канатов и их расхода
Приложение N 11 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности в угольных шахтах", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. N 550 
КНИГА ОСМОТРА КАНАТОВ И ИХ РАСХОДА
Подъем _______________________________________
Шахта ________________________________________
Организация __________________________________

Начата "__" ____________ 20__ г. Окончена "__" __________ 20__ г.
Раздел I. Запись результатов осмотра канатов
(левая страница книги)
Левый (головной, тяговый) канат Дата Общее число изломанных проволок Число изломанных проволок на шаге свивки каната Расстояние наиболее поврежденного участка каната от его конца, м Удлинение каната, м Диаметр каната, мм Расстояние участка с наименьшим диаметром каната от его конца у прицепного устройства, м Результаты замера распределения нагрузки между головными канатами много кратных подъемных машин Подпись лица, производившего осмотр Подпись главного механика шахты или старшего механика Примечание номинальный наименьший 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



(правая страница книги)
Правый (хвостовой, натяжной) канат Дата Общее число изломанных проволок Число изломанных проволок на шаге свивки каната Расстояние наиболее поврежденного участка каната от его конца, м Удлинение каната, м Диаметр каната, мм Расстояние участка с наименьшим диаметром каната от его конца у прицепного устройства, м Результаты замера распределения нагрузки между головными канатами много кратных подъемных машин Подпись лица, производившего осмотр Подпись главного механика шахты или старшего механика Примечание номинальный наименьший 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Раздел II. Запись расхода канатов
N п/п Дата изготовления и получения каната Завод-изготовитель каната Заводской номер каната ГОСТ или ТУ Конструкция и свивка каната Диаметр каната по заводским данным Дата навески каната Номер свидетельства и дата испытаний каната Куда навешен канат (правый или левый) Номер свидетельства и дата повторных испытаний каната Дата снятия каната Причины снятия каната Время хранения каната до его навески, дней Срок службы каната Подпись механика шахты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16





Примечание. На каждую подъемно-транспортную установку ведут отдельную книгу. В эту книгу записывают результаты ежесуточного, еженедельного и ежесменного осмотра канатов. Запись результата осмотра канатов производят в разделе I.
Левая страница книги предназначена для левого каната (головного при подъеме со шкивом трения, тягового при пассажирских канатных дорогах). Ненужное в подзаголовке зачеркнуть.
Правая страница предназначена для правого каната (хвостового при подъеме со шкивом трения, натяжного при пассажирских канатных дорогах). Ненужное в подзаголовке зачеркнуть.
При уравновешенных подъемах барабанной системы и многоканатных подъемных установок на хвостовые канаты ведут отдельную книгу.
При ежесуточных осмотрах заполняют графы 1, 3, 5 и 10, при еженедельных осмотрах - графы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, при ежесменных - графу 4.
В графе 12 главный механик шахты или старший механик делает замечания об общем состоянии каната, то есть о коррозии, признаках деформирования каната, отслаивании проволок.
При ежемесячных осмотрах канатов заполняют все графы раздела книги. В графе 4 отмечают расстояние от конца каната у прицепного устройства до места, имеющего наибольшее число изломов проволок на шаге свивки каната. Это расстояние может измениться в зависимости от места появления наибольшего числа изломов проволок на шаге свивки каната. Если место наибольшего числа изломов проволок на шаге свивки находится на характерном участке каната (переходном витке, поджимками), то это должно быть отмечено.
Результаты инструментального контроля потери сечения металла проволок каната, проводимого не ежесуточно, а периодически, записывают через всю страницу.
В графе 5 отмечают удлинение каната, происходящее вследствие его растяжения при работе, особенно в первый период после навески. При отрубке излишней длины каната в графе 5 отмечают "Отрублено _ м".
В случаях экстренного напряжения каната немедленно проводят тщательный его осмотр и заполняют все необходимые графы. В этом случае в графе 5 указывают общее удлинение каната, происшедшее вследствие экстренного напряжения. В графе 11 главный механик делает отметку "Осмотр после экстренного напряжения".
При ежесуточных осмотрах канатов пассажирских канатных дорог заполняют графы 1, 3, 4 и 10, а при ежемесячных - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 11. При этом в графе 4 место расположения наиболее поврежденного участка указывают по номерам подвесок.
При смене канатов через всю страницу делают отметку о снятии каната. Ниже делают отметку о навеске нового каната и описывают конструкцию, свивку, диаметр каната и номер его последнего испытания на канатно-испытательной станции.
Раздел II книги служит для учета расхода канатов на данной подъемно-транспортной установке и сроков их службы.
В графе 6 раздела II указывают сокращенным обозначением конструкцию и свивку каната.
Ответственность за правильное ведение книги, своевременное ее заполнение возлагается на главного механика шахты. Книга должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью.
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