Отчет о фактическом исполнении показателей энергетической эффективности линий электропередачи, создание или модернизация которых выполнена в соответствии с инвестиционной программой ОАО "ФСК ЕЭС"
Приложение N 11 к Приказу Федеральной службы по тарифам от 25 января 2011 г. N 12-э (введено Приказом ФСТ РФ от 30.01.2012 N 47-э) 
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, СОЗДАНИЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ОАО "ФСК ЕЭС"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦  Наименование создаваемого   ¦Uном,¦  Марка  ¦Протя-¦Наимено-  ¦Наименование  ¦Причины    ¦
¦п/п ¦      (модернизируемого)      ¦ кВ  ¦         ¦жен-  ¦вание     ¦структурного  ¦отклонения ¦
¦    ¦    электрооборудования с     ¦     ¦         ¦ность,¦объекта   ¦подраздления, ¦показателей¦
¦    ¦    указанием наименования    ¦     ¦         ¦км    ¦электро-  ¦в зоне обслу- ¦энергети-  ¦
¦    ¦  мероприятия инвестиционной  ¦     ¦         ¦      ¦сетевого  ¦живания кото- ¦ческой эф- ¦
¦    ¦ программы, в соответствии с  ¦     ¦         ¦      ¦хозяйства,¦рого распола- ¦фективности¦
¦    ¦ которой электрооборудование  ¦     ¦         ¦      ¦частью    ¦гается созда- ¦создаваемых¦
¦    ¦   вводится в эксплуатацию    ¦     ¦         ¦      ¦которого  ¦ваемое (модер-¦(модернизи-¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦является  ¦низируемое)   ¦руемых)    ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦создава-  ¦электрообору- ¦объектов   ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦емое (мо- ¦дование       ¦от уровня, ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦дернизи-  ¦              ¦определен- ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦руемое)   ¦              ¦ного уста- ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦электро-  ¦              ¦новленными ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦оборудова-¦              ¦требовани- ¦
¦    ¦                              ¦     ¦         ¦      ¦ние       ¦              ¦ями  1     ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦1   ¦Мероприятие 1                 ¦Х    ¦Х        ¦Х     ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦1.1.¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦полиэтилена всего, в том      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                        ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦постоянному току которого     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦(Ом/км) соответствует         ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦постоянному току которого     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦(Ом/км) не соответствует      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦1.2.¦Провод сталеалюминиевый всего,¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦в том числе:                  ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦которого (Ом/км) соответствует¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦которого (Ом/км) не           ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствует установленным   ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                   ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦... ¦...                           ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦n   ¦Мероприятие n                 ¦Х    ¦Х        ¦Х     ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦n.l.¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦полиэтилена всего, в том      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                        ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦постоянному току которого     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦(Ом/км) соответствует         ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦постоянному току которого     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦(Ом/км) не соответствует      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦1.2.¦Провод сталеалюминиевый всего,¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦в том числе:                  ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦которого (Ом/км) соответствует¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦которого (Ом/км) не           ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствует установленным   ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                   ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Всего создано                 ¦Х    ¦Х        ¦Х     ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦(модернизировано)             ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦электроборудования в          ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствии с инвестиционной ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦программой, в том числе:      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦110  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦полиэтилена всего, в том      +-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦числе:                        ¦220  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦110  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    +-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦постоянному току которого     ¦220  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦(Ом/км) соответствует         ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Кабель с изоляцией из сшитого ¦110  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦полиэтилена, сопротивление    +-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦постоянному току которого     ¦220  ¦-        ¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦(Ом/км) не соответствует      ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     ¦         ¦      ¦          ¦              ¦           ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый всего,¦110 -¦АС 240/32¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦в том числе:                  ¦750  +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 300/39¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 330/43¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 300/66¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 400/51¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦110 -¦АС 240/32¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦750  +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦которого (Ом/км) соответствует¦     ¦АС 300/39¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦установленным требованиям     ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 330/43¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 300/66¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 400/51¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
+----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦Провод сталеалюминиевый,      ¦110 -¦АС 240/32¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦сопротивление постоянному току¦750  +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦которого (Ом/км) не           ¦     ¦АС 300/39¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦соответствует установленным   ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦требованиям                   ¦     ¦АС 330/43¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 300/66¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                              ¦     +---------+------+----------+--------------+-----------+
¦    ¦                              ¦     ¦АС 400/51¦      ¦Х         ¦Х             ¦Х          ¦
-----+------------------------------+-----+---------+------+----------+--------------+------------

1 Причины отклонения показателей энергетической эффективности электрооборудования создаваемых (модернизируемых) объектов электросетевого хозяйства от уровня данных показателей, определенных установленными регулирующиими органами требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указываются в случае наличия таких отклонений.
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