Отчет о фактическом исполнении показателей энергетической эффективности оборудования подстанций, создание или модернизация которых выполнена в соответствии с инвестиционной программой ОАО "ФСК ЕЭС"
Приложение N 10 к Приказу Федеральной службы по тарифам от 25 января 2011 г. N 12-э (введено Приказом ФСТ РФ от 30.01.2012 N 47-э) 
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ, СОЗДАНИЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ОАО "ФСК ЕЭС"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦ Наименование создаваемого  ¦Uном,¦Номинальная¦Коли-¦Наименова- ¦Наименование  ¦Причины    ¦
¦п/п ¦     (модернизируемого)     ¦ кВ  ¦(суммарная ¦чест-¦ние объекта¦структурного  ¦отклонения ¦
¦    ¦   электрооборудования с    ¦     ¦установлен-¦во,  ¦электросе- ¦подразделения,¦показателей¦
¦    ¦   указанием наименования   ¦     ¦ная) мощ-  ¦шт.  ¦тевого     ¦в зоне обслу- ¦энергети-  ¦
¦    ¦ мероприятия инвестиционной ¦     ¦ность, МВА ¦     ¦хозяйства, ¦живания кото- ¦ческой эф- ¦
¦    ¦        программы, в        ¦     ¦           ¦     ¦частью     ¦рого распола- ¦фективности¦
¦    ¦   соответствии с которой   ¦     ¦           ¦     ¦которого   ¦гается соз-   ¦создаваемых¦
¦    ¦    электрооборудование     ¦     ¦           ¦     ¦является   ¦даваемое (мо- ¦(модернизи-¦
¦    ¦  вводится в эксплуатацию   ¦     ¦           ¦     ¦создаваемое¦дернизируемое)¦руемых)    ¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦(модернизи-¦электрообо-   ¦объектов от¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦руемое)    ¦рудование     ¦уровня, оп-¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦электрообо-¦              ¦ределенного¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦рудование  ¦              ¦установлен-¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦ными требо-¦
¦    ¦                            ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦ваниями  1 ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1   ¦Мероприятие 1               ¦Х    ¦Х          ¦Х    ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.1.¦Трансформаторы всего, в том ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых не соответствуют    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.2.¦Шунтирующие реакторы всего, ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦в том числе:                ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых не соответствуют    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.3.¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦реакторы всего, в том       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦замыкания в которых         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦замыкания в которых не      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.4.¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦компенсаторы всего, в том   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода в которых    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода в которых не ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.5.¦Синхронные компенсаторы     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦всего, в том числе:         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы,    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы,    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери холостого хода и     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери короткого замыкания  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦в которых не соответствуют  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.6.¦СТАТКОМы всего, в том       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦хода в которых              ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода в которых не           ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦...                         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦n   ¦Мероприятие n               ¦Х    ¦Х          ¦Х    ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦n.1.¦Трансформаторы всего, в том ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых не соответствуют    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.2.¦Шунтирующие реакторы всего, ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦в том числе:                ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых не соответствуют    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.3.¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦реакторы всего, в том       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦замыкания в которых         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦замыкания в которых не      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.4.¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦компенсаторы всего, в том   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода в которых    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦холостого хода в которых не ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.5.¦Синхронные компенсаторы     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦всего, в том числе:         ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы,    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы,    ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери холостого хода и     ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦потери короткого замыкания  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦в которых не соответствуют  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦1.6.¦СТАТКОМы всего, в том       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦хода в которых              ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦хода в которых не           ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Всего создано (модернизи-   ¦Х    ¦Х          ¦Х    ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦ровано) электроборудования в¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦соответствии с инвестицион- ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦ной программой, в том       ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦числе:                      ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы всего, в том ¦220  ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦числе:                      ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦250        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦330  ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦500  ¦167        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦267        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦500        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦750  ¦417        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦220  ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦которых соответствуют       ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦установленным требованиям,  ¦     ¦250        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦всего, в том числе:         +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦330  ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦500  ¦167        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦267        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦500        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦750  ¦417        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦220  ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦250        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦125        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Трансформаторы, потери      ¦330  ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦холостого хода и потери     ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦короткого замыкания в       ¦     ¦200        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦которых не соответствуют    +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦установленным требованиям   ¦500  ¦167        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦всего, в том числе:         ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦267        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦500        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦750  ¦417        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы всего, ¦500  ¦60         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦в том числе:                +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦750  ¦110        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦500  ¦60         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦которых соответствуют       ¦750  ¦110        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Шунтирующие реакторы,       ¦500  ¦60         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода в     +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦которых не соответствуют    ¦750  ¦110        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦110  ¦25         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦реакторы всего, в том       ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦числе:                      ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦220  ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦500  ¦180        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦(3-фазное  ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦(однофазное¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦110  ¦25         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦замыкания в которых         +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦соответствуют установленным ¦220  ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦требованиям                 +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦500  ¦180        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦(3-фазное  ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦180        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦(однофазное¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Управляемые шунтирующие     ¦110  ¦25         ¦     ¦           ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦реакторы, потери холостого  ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦хода и потери короткого     ¦     ¦100        ¦     ¦           ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦замыкания в которых не      +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦соответствуют установленным ¦220  ¦100        ¦     ¦           ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦требованиям                 +-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦500  ¦180        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦(3-фазное  ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦180        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     ¦(однофазное¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦                            ¦     ¦исполнение)¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦10 - ¦25         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы всего, в том   ¦35   +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦числе:                      ¦     ¦50         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦10 - ¦25         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦35   +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦холостого хода в которых    ¦     ¦50         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Статические тиристорные     ¦10 - ¦25         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦35   +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦холостого хода в которых не ¦     ¦50         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы     ¦10  -¦50         ¦     ¦Х          ¦              ¦Х          ¦
¦    ¦всего, в том числе:         ¦15,75+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦                            ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦                            ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы     ¦10  -¦50         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦компенсаторы, потери        ¦15,75+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦холостого хода в которых    ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦соответствуют установленным ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦требованиям                 ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦Синхронные компенсаторы,    ¦10  -¦50         ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦потери холостого хода и     ¦15,75+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦потери короткого замыкания  ¦     ¦100        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦в которых не соответствуют  ¦     +-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы всего, в том числе:¦15,75¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦15,75¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦хода в которых соответствуют¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦установленным требованиям   ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
+----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+-----------+
¦    ¦СТАТКОМы, потери холостого  ¦15,75¦160        ¦     ¦Х          ¦Х             ¦Х          ¦
¦    ¦хода в которых не соответст-¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦вуют установленным требова- ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
¦    ¦ниям                        ¦     ¦           ¦     ¦           ¦              ¦           ¦
-----+----------------------------+-----+-----------+-----+-----------+--------------+------------

1 Причины отклонения показателей энергетической эффективности электрооборудования создаваемых (модернизируемых) объектов электросетевого хозяйства от уровня данных показателей, определенных установленными регулирующиими органами требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указываются в случае наличия таких отклонений.
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