Перечень основных характеристик для включения в техническое описание заявляемых на сертификацию транспортного средства (ТС) (обязательная форма)
Приложение А 1 к ГОСТ Р 41.51-2004 (Правила ЕЭК ООН N 51). Национальный стандарт Российской Федерации. Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом (обязательное)

                             ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАЯВЛЯЕМЫХ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ТС

0.         ОБЩИЕ ДАННЫЕ
0.1.        Марка   (фабричная  или  торговая  марка транспортного
средства) ____________________________________________
0.2.        Тип __________________________________________________
0.3.        Средства идентификации типа,  в том случае,  если  они
обозначены на транспортном средстве  2  ______________
______________________________________________________
0.3.1.      Расположение этих обозначений ________________________
0.4.        Категория транспортного средства  3  _________________
0.5.        Название и адрес изготовителя ________________________
0.6.        Адрес(а) сборочных заводов ___________________________
0.7.        В    соответствующих    случаях   адрес  представителя
изготовителя (заявитель) _____________________________

1.          ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
1.1.        Фотографии     и/или     чертежи     репрезентативного
транспортного средства _______________________________
1.2.        Число осей и колес  4  _______________________________
1.3.        Ведущие оси (число, расположение, соединение) ________
______________________________________________________
1.4.        Расположение двигателя _______________________________

2.          МАССА  И  РАЗМЕРЫ  5   (в  кг и мм) (в соответствующих
случаях, со ссылками на чертежи)
2.4.        Диапазон габаритных размеров транспортного средства
2.4.1.      Для шасси без кузова  4 :
2.4.1.1.    Длина  6  ____________________________________________
2.4.1.2.    Ширина  6  ___________________________________________
2.4.1.3.    Угол въезда (градус)  3 ,  4  ________________________
2.4.1.4.    Угол съезда (градус)  3 ,  4  ________________________
2.4.1.5.    Дорожный просвет  3 ,  4 :
2.4.1.5.1.  между осями __________________________________________
2.4.1.5.2.  под передней осью (осями)  3  ________________________
2.4.1.5.3.  под задней осью (осями)  3  __________________________
2.4.1.6.    Угол продольной проходимости  3 ,  4  ________________
2.4.2.      Для шасси с кузовом  3 ,  4 :
2.4.2.1.    Угол въезда (градус)  3 ,  4  ________________________
2.4.2.2.    Угол съезда (градус)  3 ,  4  ________________________
2.4.2.3.    Дорожный просвет  3 ,  4 :
2.4.2.3.1.  между осями  3  ______________________________________
2.4.2.3.2.  под передней осью (осями)  3  ________________________
2.4.2.3.3.  под задней осью (осями)  3  __________________________
2.4.2.4.    Угол продольной проходимости _________________________

--------------------------------
1    Если  часть  конструкции  была  сертифицирована,  ее  не
требуется  описывать.  Аналогично  не требуется описывать ту часть
конструкции,  которая  ясна  из  приложенных  схем или чертежей. В
каждом  пункте,  к  которому  прилагают  чертежи  или  фотографии,
указывают номера соответствующих приложенных документов.
2   Если  средства  идентификации  типа  содержат символы, не
требуемые для идентификации транспортного средства, компонента или
отдельного  технического узла, охватываемого данным информационным
документом,  такие символы должны быть представлены в документации
знаком "?" (например, АВС??123??).
3  Классификация в соответствии с определениями, приведенными
в ГОСТ Р 52051.
4   Для  ТС,  предназначенных для  использования  в  условиях
бездорожья  в   соответствии   с  определениями,   приведенными  в
ГОСТ Р 52051.
5   Если  одна  модификация  с  обычной  кабиной, а другая со
спальной  кабиной,  необходимо  указать  массы и размеры для обеих
модификаций.
6  ИСО 612.

2.5.         Масса транспортного средства с кузовом  в снаряженном
состоянии  или  масса  шасси  с кабиной в том случае,
если   изготовитель   не   устанавливает   кузов  (со
стандартным оборудованием, с учетом масс  охлаждающей
жидкости,  масел,  топлива,  инструмента,   запасного
колеса и водителя)  1   (максимальное  и  минимальное
значения) ___________________________________________
2.6.         Способность  трогания  на подъеме (для одиночного ТС)
(%)  2  _____________________________________________

3.           СИЛОВАЯ УСТАНОВКА  3
3.1.         Изготовитель ________________________________________
3.1.1.       Код   двигателя,   установленный  изготовителем  (как
указано   на   двигателе),    или   другие    способы
идентификации _______________________________________
3.2.         Двигатель внутреннего сгорания ______________________
3.2.1.       Рабочий  принцип:  принудительное зажигание/зажигание
от сжатия, четырехтактный/двухтактный  4  ___________
_____________________________________________________
3.2.2.       Число и расположение цилиндров ______________________
3.2.3.       Порядок зажигания ___________________________________
3.2.4.       Рабочий объем (объемы) __________________________ см3
3.2.5.       Максимальная  мощность  (нетто)   5   __________  кВт
-1
при  _________  мин   (в  соответствии с  декларацией
изготовителя)
3.2.6.       Система питания _____________________________________
3.2.6.1.     При помощи карбюратора (карбюраторов): да/нет  4  ___
3.2.6.1.2.   Тип (типы) __________________________________________
3.2.6.1.3.   Количество __________________________________________
3.2.6.2.     Путем   впрыска   топлива  (только  для  двигателей с
воспламенением от сжатия): да/нет  4  _______________
3.2.6.2.1.   Принцип действия:  непосредственный впрыск/форкамера/
вихревая камера  4  _________________________________
3.2.6.2.2.   Регулятор ___________________________________________
3.2.6.2.3.   Тип __________________________________________________
-1
3.2.6.2.3.1. Точка отсечки под нагрузкой ____________________ мин
3.2.6.3.     Путем   впрыска   топлива  (только  для  двигателей с
принудительным зажиганием): да/нет  4  ______________
3.2.6.3.1.   Принцип  действия:  впускной  (всасывающий) коллектор
одно/многоточечный  впрыск   4    /прямой впрыск/иное
(указать)  4  _______________________________________
3.2.7.       Система   впуска:   описание,   чертежи  с  указанием
размещения на ТС ____________________________________
3.2.7.1.     Воздушный фильтр, чертежи ___________________________
3.2.7.1.1.   Марка(и) ____________________________________________
3.2.7.1.2.   Тип(ы) ______________________________________________
3.2.7.1.3.   Глушитель шума впуска, чертежи ______________________
3.2.7.1.3.1. Марка(и) ____________________________________________
3.2.7.1.3.2. Тип(ы) ______________________________________________
3.2.8.       Система выпуска отработавших газов
3.2.8.1.     Описание   и  чертеж   системы  выпуска  с  указанием
размещения на ТС ____________________________________
3.2.8.2.     Глушители   шума  отработавших газов  для  переднего,
центрального,  заднего  глушителя (конструкция,  тип,
маркировка) _________________________________________
3.2.8.3.     Меры  по  уменьшению  шума  в  моторном отсеке  и  на
двигателе: чертежи элементов системы шумопоглощения с
указанием их размещения на ТС и обозначений _________
_____________________________________________________
3.2.8.4.     Расположение выпускного патрубка ____________________
3.2.8.5.     Глушитель, содержащий волокнистые материалы _________
3.2.9.       Каталитический нейтрализатор: есть/нет  4  __________
3.2.9.1.     Число каталитических нейтрализаторов и элементов ____
3.3.         Электродвигатель
3.3.1.       Тип (обмотки, возбуждение) __________________________
3.3.1.1.     Максимальная часовая мощность ___________________ кВт
3.3.1.2.     Рабочее напряжение ________________________________ В
3.4.         Другие   моторы  или  двигатели   или  их  комбинации
(особенности,  касающиеся  частей  таких моторов  или
двигателей) _________________________________________

--------------------------------
1   Массу  водителя принимают равной 75 кг (в том числе 68 кг
для  человека  и  7  кг  личных  вещей в соответствии с ИСО 2416),
топливный  бак  считается  заполненным  на  90%, а другие емкости,
содержащие  жидкости (за исключением использованной воды), на 100%
вместимости, определенной изготовителем.
2  Для  ТС,  предназначенных  для  использования  в  условиях
бездорожья.
3  В случае нетрадиционных двигателей  и систем  изготовитель
должен указать эквивалентные данные.
4  Ненужное зачеркнуть.
5  Определяют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41.85.

4.       ТРАНСМИССИЯ  1
4.1.     Чертеж трансмиссии ______________________________________
4.2.     Тип (механическая, гидравлическая, электрическая, др.) __
_________________________________________________________
4.3.     Передаточные числа:

------------------------------------------------------------------
¦   Передача   ¦    Внутреннее    ¦  Передаточное   ¦ Суммарное  ¦
¦              ¦передаточное число¦  число главной  ¦передаточное¦
¦              ¦    (отношение    ¦    передачи     ¦    число   ¦
¦              ¦скорости вращения ¦   (отношение    ¦            ¦
¦              ¦ коленчатого вала ¦скорости вращения¦            ¦
¦              ¦   двигателя к    ¦ выходного вала  ¦            ¦
¦              ¦скорости вращения ¦коробки передач к¦            ¦
¦              ¦  выходного вала  ¦скорости вращения¦            ¦
¦              ¦ коробки передач) ¦  ведущих колес) ¦            ¦
+--------------+------------------+-----------------+------------+
¦Максимум для  ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦бесступенчатой¦                  ¦                 ¦            ¦
¦трансмиссии   ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦1             ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦2             ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦3             ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦Минимум для   ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦бесступенчатой¦                  ¦                 ¦            ¦
¦трансмиссии   ¦                  ¦                 ¦            ¦
¦Задняя        ¦                  ¦                 ¦            ¦
---------------+------------------+-----------------+-------------

4.4.     Максимальная скорость транспортного средства  и передача,
на которой она достигается (км/ч)  2  ___________________
4.5.     Блокировка дифференциала по требованию:  да/нет/по заказу
3 ,  4
4.6.     Раздаточная (дополнительная)   коробка  передач: есть/нет
3
4.6.1.   Тип
4.6.1.1. Передаточные числа

5.       ПОДВЕСКА
5.1.     Шины и колеса
5.1.1.   Комбинации   шины/колеса   (для   шин   указать   размер,
минимальную несущую  способность,  минимально  допустимую
категорию скорости;  для колес  указать размер(ы) обода и
вылет
5.2.     Верхний и нижний пределы радиуса качения:
5.2.1.   Ось 1 ___________________________________________________
5.2.2.   Ось 2 ___________________________________________________
5.2.3.   Ось 3 ___________________________________________________
5.2.4.   Ось 4 ____________________________________________ и т.д.

6.       КУЗОВ
6.1.     Тип кузова ______________________________________________
6.2.     Используемые материалы и метод изготовления _____________

7.       ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
7.1.     Подробности   о   любых   устройствах,   не  связанных  с
двигателем и предназначенных для  уменьшения  шума  (если
они не описаны в других пунктах) ________________________

--------------------------------
1   Параметры  должны  быть  указаны  для  всех  предлагаемых
вариантов.
2  Допускается 5%-ное отклонение.
3  Ненужное зачеркнуть.
4   Для  ТС,  предназначенных  для  использования  в условиях
бездорожья.&
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