План погрузки или разгрузки судна для перевозки навалочных грузов
Приложение 2 к Кодексу безопасной практики погрузки и разгрузки судов для перевозки навалочных грузов

ПЛАН ПОГРУЗКИ ИЛИ РАЗГРУЗКИ
ПРИМЕР ФОРМЫ ПЛАНА ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ
План погрузки или разгрузки следует подготовить, используя представленную ниже форму. Примеры заполнения таких форм представлены на стр.
Может быть использована иная форма, если в ней представлена вся необходимая информация, содержащаяся в обведенной жирной чертой части таблицы.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ПЛАН ПОГРУЗКИ ИЛИ РАЗГРУЗКИ¦Дата      ¦Судно                                                 ¦Рейс N         ¦
¦Вариант N                  ¦          ¦                                                      ¦               ¦
+---------------------------+----------+------------------------------------------------------+---------------+
¦Порт погрузки/             ¦Груз(ы)   ¦Принятое УПО¦Интенсивность¦Плотность воды¦Макс. допус-¦Макс. высота   ¦
¦разгрузки                  ¦          ¦груза/грузов¦балластировки¦в порту       ¦тимая осадка¦надводной части¦
¦                           ¦          ¦            ¦             ¦              ¦(HW)        ¦судна у причала¦
+---------------------------+----------+------------+-------------+--------------+------------+---------------+
¦В порт/                    ¦Предыдущий¦Количество  ¦Интенсивность погрузки/раз- ¦Мин. допус- ¦Макс. на приход¦
¦из порта                   ¦груз      ¦погрузочных/¦грузки                      ¦тимая осадка¦осадка на отход¦
¦                           ¦          ¦разгрузочных¦                            ¦(LW)        ¦               ¦
¦                           ¦          ¦устройств   ¦                            ¦            ¦               ¦
+---------------------------+----------+------------+----------------------------+------------+---------------+
¦Тонны     -----------------------------------------------------------------------------------------------    ¦
¦Вид груза ¦  ¦11      ¦10    ¦9    ¦8    ¦7    ¦6    ¦5       ¦4       ¦3       ¦2           ¦1         ¦    ¦
¦          ---+--------+------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+--------+------------+-----------    ¦
¦Итого     Вид груза   Тонны   Вид груза   Тонны   Вид груза     Тонны        Итого:                     Тонны¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этап¦   Груз   ¦ Балластные ¦Требу-¦Примечания¦   Расчетные значения   ¦Расчетные значения¦По маркам корпуса ¦
¦ N  ¦          ¦  операции  ¦емая  ¦          ¦                        ¦                  ¦                  ¦
¦    +----------+            ¦про-  ¦          +------------------------+------------------+------------------+
¦    ¦Трюм¦Тонны¦            ¦должи-¦          ¦ Осадка  ¦Макс. значения¦Высота¦Осад-¦Трюм ¦      Осадка      ¦
¦    ¦ N  ¦     ¦            ¦тельн.¦          +---------+--------------+над-  ¦ка на¦     +------------------+
¦    ¦    ¦     ¦            ¦(часы)¦          ¦Нос¦Корма¦Мизг¦Qпер  1  ¦водной¦миде-¦     ¦Нос¦Корма¦ Мидель ¦
¦    ¦    ¦     ¦            ¦      ¦          ¦   ¦     ¦ 1  ¦         ¦части ¦ле   ¦     ¦   ¦     ¦        ¦
¦    ¦    ¦     ¦            ¦      ¦          ¦   ¦     ¦    ¦         ¦судна ¦     ¦     ¦   ¦     ¦        ¦
+----+----+-----+------------+------+----------+---+-----+----+---------+------+-----+-----+---+-----+--------+
+----+----+-----+------------+------+----------+---+-----+----+---------+------+-----+-----+---+-----+--------+
+----+----+-----+------------+------+----------+---+-----+----+---------+------+-----+-----+---+-----+--------+
+----+----+-----+------------+------+----------+---+-----+----+---------+------+-----+-----+---+-----+---------
¦ВСЕГО:   ¦     ¦                   ¦Подпись от¦
----------+------                   ¦терминала ¦
¦__________¦
¦          ¦
¦Подпись от¦
¦  судна   ¦
¦__________¦
------------

НЕ ОТКЛОНЯТЬСЯ ОТ ПЛАНА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПОМОЩНИКОМ КАПИТАНА.
При работе двух погрузчиков этапы нумеруются 1А, 1В, 2А, 2В и т.д.
Сокращения:
PI = Накачать
PO = Откачать
GI = Прием самотеком
GO = Слив самотеком
F = Полный
MT = Порожний.
Данные во всех графах д.б. предоставлены как можно более полно.
Записи вне таблицы вносятся по усмотрению.

1 Изгибающие моменты (Мизг) и перерезывающие силы (Qпер) представляются в процентах от их максимально допустимых значений: на тихой воде - для промежуточных стадий работ, на волнении - на конечной стадии. Для каждого этапа плана погрузки/разгрузки, где это применимо, перерезывающие силы в балке корпуса, изгибающие моменты и тоннаж на трюм должны находиться в допустимых пределах. Погрузочно-разгрузочные операции могут быть прерваны для проведения балластировки, чтобы фактические величины оставались в допустимых пределах.
ПРИМЕР ФОРМЫ ПЛАНА РАЗГРУЗКИ
План погрузки или разгрузки следует подготовить, используя представленную ниже форму. Примеры заполнения таких форм представлены на стр.
Может быть использована иная форма, если в ней представлена вся необходимая информация, содержащаяся в обведенной жирной чертой части таблицы.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ПЛАН РАЗГРУЗКИ             ¦Дата      ¦Судно BARBICAN                                           ¦Рейс N 044     ¦
¦Вариант N 1                ¦96-05-15  ¦                                                         ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Порт разгрузки CHIBA       ¦Груз(ы)   ¦Принятое УПО   ¦Интенсивность¦Плотность воды¦Макс. допус-¦Макс. высота   ¦
¦                           ¦Железная  ¦груза/грузов   ¦балластировки¦в порту       ¦тимая осадка¦надводной части¦
¦                           ¦руда      ¦Мелкие частицы:¦6,000 т/ч    ¦1,025         ¦(HW)        ¦судна у причала¦
¦                           ¦          ¦14 куб. фут./  ¦             ¦              ¦17,35 м     ¦60 м           ¦
¦                           ¦          ¦мт;            ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
¦                           ¦          ¦Куски:         ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
¦                           ¦          ¦14 куб. фут./т ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------+-------------+--------------+------------+---------------+
¦Из порта BOCA GRANDE       ¦Предыдущий¦Количество     ¦Интенсивность погрузки/раз- ¦Мин. допус- ¦Макс. на приход¦
¦                           ¦груз      ¦погрузочных/   ¦грузки                      ¦тимая осадка¦осадка на отход¦
¦                           ¦Желез. ру-¦разгрузочных   ¦1,250 т/час в расчете на    ¦(LW)        ¦17 м           ¦
¦                           ¦да и уголь¦устройств      ¦один грейфер                ¦7,59 м      ¦               ¦
¦                           ¦          ¦2              ¦                            ¦            ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------+----------------------------+------------+---------------+
¦Тонны     --------------------------------------------------------------------------------------------------    ¦
¦Вид груза ¦  ¦11     ¦10   ¦9       ¦8      ¦7     ¦6     ¦5      ¦4      ¦3       ¦2           ¦1         ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦14,765  ¦16,910 ¦17,382¦16,382¦16,382 ¦16,900 ¦15,382  ¦15,470      ¦13,050    ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦Мелкие  ¦Куски  ¦Куски ¦Куски ¦Куски  ¦Мелкие ¦Куски   ¦Куски       ¦Мелкие    ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦частицы ¦       ¦      ¦      ¦       ¦частицы¦        ¦            ¦частицы   ¦    ¦
¦          ---+-------+-----+--------+-------+------+------+-------+-------+--------+------------+-----------    ¦
¦Итого     Вид груза   Тонны    Вид груза     Тонны    Вид груза     Тонны       Итого: 142,614             Тонны¦
¦          Мелкие               Куски:                                                                           ¦
¦          частицы:             97,908                                                                           ¦
¦          44,706                                                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этап¦   Груз     ¦  Балластные  ¦Требу-¦Примечания¦   Расчетные значения   ¦Расчетные значения¦По маркам корпуса¦
¦ N  ¦            ¦   операции   ¦емая  ¦          ¦                        ¦                  ¦                 ¦
¦    +------------+              ¦про-  ¦          +------------------------+------------------+-----------------+
¦    ¦Трюм¦ Тонны ¦              ¦должи-¦          ¦   Осадка  ¦   Макс.    ¦Высота¦Осад-¦Трюм ¦      Осадка     ¦
¦    ¦ N  ¦       ¦              ¦тельн.¦          ¦           ¦  значения  ¦над-  ¦ка на¦     ¦                 ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦(часы)¦          +-----------+------------+водной¦миде-¦     +-----------------+
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦          ¦ Нос ¦Корма¦Мизг¦ Qпер  ¦части ¦ле   ¦     ¦Нос¦Корма¦Мидель ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦ 1  ¦   1   ¦судна ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦1А  ¦2   ¦15470 ¬¦GI - DBs 1 и  ¦13,2  ¦КУСКИ.    ¦13,82¦16,29¦-72 ¦48     ¦      ¦     ¦2,47 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦2, PI - UWTs 2¦      ¦Трюмы 2 и ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦6 - МТ    ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦1В  ¦6   ¦16382 -¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦2А  ¦5   ¦10000 ¬¦GI - DBs 4,   ¦8,0   ¦КУСКИ     ¦13,44¦14,54¦71  ¦56     ¦      ¦     ¦1,10 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦PI - UWTs     ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦2В  ¦8   ¦10000 -¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦3А  ¦3   ¦9000 -¬¦GI - DBs 3    ¦7,2   ¦КУСКИ     ¦12,19¦13,68¦77  ¦78     ¦      ¦     ¦1,49 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦3В  ¦7   ¦9000 --¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦4А  ¦5   ¦6382 -¬¦GI - DBs 5    ¦5,5   ¦КУСКИ.    ¦12,67¦15,22¦68  ¦38     ¦      ¦     ¦2,55 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦Трюмы 5 и ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦8 - МТ    ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦4В  ¦8   ¦6910 --¦PI - Трюм 6 на 0,5 высоты       ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦незаполненного пространства     ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------------------------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦5А  ¦3   ¦6382 -¬¦              ¦6,7   ¦КУСКИ.    ¦11,05¦13,94¦-91 ¦59     ¦      ¦     ¦2,89 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦Трюмы 3 и ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦7 - МТ    ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦5В  ¦7   ¦8382 --¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦    ¦    ¦       ¦Провести освидетельствование осадки. Перейти к разгрузке ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦груза в виде мелких частиц.                              ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+---------------------------------------------------------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦6А  ¦1   ¦6000 -¬¦PI - UWTs 1 и ¦4,8   ¦Мелкие    ¦9,75 ¦14,01¦83  ¦42     ¦      ¦     ¦4,26 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦5             ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦6В  ¦9   ¦6000 --¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦7А  ¦4   ¦8756 -¬¦              ¦7,0   ¦Мелкие    ¦9,38 ¦10,64¦80  ¦52     ¦      ¦     ¦1,26 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦              ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦7В  ¦9   ¦8756 --¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦8А  ¦1   ¦7050 -¬¦GI и PI - ниж-¦6,5   ¦Мелкие    ¦7,59 ¦11,30¦84  ¦-82    ¦      ¦     ¦3,71 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦      ¦¦ний форпик    ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+------}+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦8В  ¦4   ¦8144 --¦PI - верхний форпик и UWTs 3.   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦Готовность к отплытию:          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------------------------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦    Указания:                                                                                                   ¦
¦    1) Как можно скорее опустошить трюм 6 и как можно более тщательно вычистить его. Подготовить трюм к приему  ¦
¦балласта на этапе 4.                                                                                            ¦
¦    2) Челюсти грейфера и ковш бульдозера ни в коем случае не должны сталкиваться с конструкциями корпуса судна.¦
¦Предупредить машинистов о необходимости тщательного соблюдения данного требования.                              ¦
¦    3) Обратить внимание на места установки эжекторов и льяльных колодцев в кормовой части каждого трюма.       ¦
¦    4) Доложить о всех повреждениях. Освидетельствовать трюм по завершении грузовых операций.                   ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦3,31 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+--------
¦ВСЕГО:   ¦142614 ¦                     ¦Подпись от¦
----------+--------                     ¦терминала ¦
¦__________¦
¦          ¦
¦Подпись от¦
¦  судна   ¦
¦__________¦
------------

НЕ ОТКЛОНЯТЬСЯ ОТ ПЛАНА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПОМОЩНИКОМ КАПИТАНА.
При работе двух погрузчиков этапы нумеруются 1А, 1В, 2А, 2В и т.д.
Сокращения:
PI = Накачать
PO = Откачать
GI = Прием самотеком
GO = Слив самотеком
F = Полный
MT = Порожний.
Данные во всех графах д.б. предоставлены как можно более полно.
Записи вне таблицы вносятся по усмотрению.

1 Изгибающие моменты (Мизг) и перерезывающие силы (Qпер) представляются в процентах от их максимально допустимых значений: на тихой воде - для промежуточных стадий работ, на волнении - на конечной стадии. Для каждого этапа плана погрузки/разгрузки, где это применимо, перерезывающие силы в балке корпуса, изгибающие моменты и тоннаж на трюм должны находиться в допустимых пределах. Погрузочно-разгрузочные операции могут быть прерваны для проведения балластировки, чтобы фактические величины оставались в допустимых пределах.
ПРИМЕР ФОРМЫ ПЛАНА ПОГРУЗКИ
План погрузки или разгрузки следует подготовить, используя представленную ниже форму. Примеры заполнения таких форм представлены на стр.
Может быть использована иная форма, если в ней представлена вся необходимая информация, содержащаяся в обведенной жирной чертой части таблицы.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ПЛАН ПОГРУЗКИ              ¦Дата      ¦Судно BARBICAN                                           ¦Рейс N 044     ¦
¦Вариант N 1                ¦96-03-24  ¦                                                         ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------------------------------------------------+---------------+
¦Порт погрузки BOCA GRANDE  ¦Груз(ы)   ¦Принятое УПО   ¦Интенсивность¦Плотность воды¦Макс. допус-¦Макс. высота   ¦
¦                           ¦Железная  ¦груза/грузов   ¦балластировки¦в порту       ¦тимая осадка¦надводной части¦
¦                           ¦руда      ¦Мелкие частицы:¦4,000 т/ч    ¦1,025         ¦(HW)        ¦судна у причала¦
¦                           ¦          ¦14 куб. фут./  ¦             ¦              ¦17,88 м     ¦N/A            ¦
¦                           ¦          ¦мт;            ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
¦                           ¦          ¦Куски:         ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
¦                           ¦          ¦14 куб. фут./т ¦             ¦              ¦            ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------+-------------+--------------+------------+---------------+
¦В порт JAPAN F.O.          ¦Предыдущий¦Количество     ¦Интенсивность погрузки/раз- ¦Мин. допус- ¦Макс. осадка на¦
¦                           ¦груз      ¦погрузочных    ¦грузки                      ¦тимая осадка¦отход          ¦
¦                           ¦Желез. ру-¦устройств      ¦4,500 т/час                 ¦(LW)        ¦17,88 м        ¦
¦                           ¦да и уголь¦1              ¦                            ¦9,42 м      ¦               ¦
+---------------------------+----------+---------------+----------------------------+------------+---------------+
¦Тонны     --------------------------------------------------------------------------------------------------    ¦
¦Вид груза ¦  ¦11     ¦10   ¦9       ¦8      ¦7     ¦6     ¦5      ¦4      ¦3       ¦2           ¦1         ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦14,756  ¦17,000 ¦17,382¦16,382¦16,382 ¦16,900 ¦15,382  ¦15,766      ¦13,050    ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦Мелкие  ¦Куски  ¦Куски ¦Куски ¦Куски  ¦Мелкие ¦Куски   ¦Куски       ¦Мелкие    ¦    ¦
¦          ¦  ¦       ¦     ¦частицы ¦       ¦      ¦      ¦       ¦частицы¦        ¦            ¦частицы   ¦    ¦
¦          ---+-------+-----+--------+-------+------+------+-------+-------+--------+------------+-----------    ¦
¦Итого     Вид груза   Тонны    Вид груза     Тонны    Вид груза     Тонны       Итого: 143,000             Тонны¦
¦          Мелкие               Куски:                                                                           ¦
¦          частицы:             98,294                                                                           ¦
¦          44,706                                                                                                ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этап¦   Груз     ¦ Балластные   ¦Требу-¦Примечания¦   Расчетные значения   ¦Расчетные значения¦По маркам корпуса¦
¦ N  ¦            ¦  операции    ¦емая  ¦          ¦                        ¦                  ¦                 ¦
¦    +------------+              ¦про-  ¦          +------------------------+------------------+-----------------+
¦    ¦Трюм¦ Тонны ¦              ¦должи-¦          ¦   Осадка  ¦   Макс.    ¦Высота¦Осад-¦Трюм ¦      Осадка     ¦
¦    ¦ N  ¦       ¦              ¦тельн.¦          ¦           ¦  значения  ¦над-  ¦ка на¦     ¦                 ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦(часы)¦          +-----------+------------+водной¦миде-¦     +-----------------+
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦          ¦ Нос ¦Корма¦Мизг¦ Qпер  ¦части ¦ле   ¦     ¦Нос¦Корма¦Мидель ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦          ¦     ¦     ¦ 1  ¦   1   ¦судна ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦1   ¦4   ¦10000  ¦GO - UWT 1 и 3¦2,22  ¦Мелкие    ¦9,99 ¦10,77¦73  ¦49     ¦      ¦10,38¦0,78 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦2   ¦1   ¦7000   ¦GO - верхний  ¦1,56  ¦Мелк. час-¦10,14¦10,48¦66  ¦53     ¦      ¦10,31¦0,34 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦форпик, РО -  ¦      ¦тицы. См. ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦трюм 2        ¦      ¦"Трюм 2"  ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦3   ¦9   ¦8000   ¦GO - UWT 5, РО¦1,78  ¦Мелкие    ¦9,42 ¦12,15¦63  ¦59     ¦      ¦10,79¦2,73 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦- ахтерпик    ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦4   ¦4   ¦6900   ¦PO - DB 1     ¦1,53  ¦Мелкие    ¦10,12¦12,50¦80  ¦43     ¦      ¦11,31¦2,38 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦5   ¦9   ¦6756   ¦PO - DB 5     ¦1,50  ¦Мелкие    ¦9,56 ¦13,74¦80  ¦45     ¦      ¦11,65¦4,18 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦6   ¦1   ¦6050   ¦PO - нижн.    ¦1,34  ¦Мелкие    ¦9,61 ¦13,57¦75  ¦49     ¦      ¦11,59¦3,96 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦форпик, GO -  ¦      ¦частицы   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦UWT 2         ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦    ¦    ¦       ¦   Перейти к погрузке груза в   ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦             кусках:            ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------------------------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦7   ¦7   ¦10000  ¦GO - трюм 6 на¦2,22  ¦Куски     ¦8,94 ¦14,38¦-58 ¦55     ¦      ¦11,66¦5,43 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦50%           ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦8   ¦5   ¦10000  ¦PO - трюм 6   ¦2,22  ¦Куски     ¦9,63 ¦13,63¦-67 ¦49     ¦      ¦11,63¦4,00 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦9   ¦7   ¦7382   ¦Удалить остат-¦1,64  ¦Куски. См.¦9,57 ¦15,24¦-64 ¦47     ¦      ¦12,41¦5,67 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки из трюма 6 ¦      ¦"Трюм 6"  ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦ниже      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦10  ¦3   ¦10000  ¦PO - DB 2 и 3 ¦2,22  ¦Куски     ¦10,41¦14,65¦-49 ¦38     ¦      ¦12,53¦4,24 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦11  ¦8   ¦10000  ¦GO - UWT 4    ¦2,22  ¦Куски     ¦9,58 ¦16,66¦-50 ¦43     ¦      ¦13,12¦7,08 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦12  ¦5   ¦6382   ¦PO - DB 4     ¦1,42  ¦Куски     ¦10,28¦16,24¦58  ¦37     ¦      ¦13,26¦5,96 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦13  ¦8   ¦6000   ¦Удалить остат-¦1,33  ¦Куски     ¦9,90 ¦17,88¦53  ¦38     ¦      ¦13,89¦7,98 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки, как требу-¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ется          ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦14  ¦2   ¦8000   ¦Удалить остат-¦1,78  ¦Куски     ¦12,51¦16,68¦-65 ¦46     ¦      ¦14,60¦4,17 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки, как требу-¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ется          ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦15  ¦6   ¦9000   ¦Удалить остат-¦2,00  ¦Куски     ¦13,14¦17,80¦42  ¦-21    ¦      ¦15,47¦4,66 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки, как требу-¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ется          ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦16  ¦2   ¦6000   ¦Удалить остат-¦1,33  ¦Куски     ¦15,06¦16,98¦33  ¦-14    ¦      ¦16,02¦1,92 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки, как требу-¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ется          ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦17  ¦6   ¦7382   ¦Удалить остат-¦1,64  ¦Куски     ¦15,59¦17,88¦48  ¦-30    ¦      ¦16,74¦2,29 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ки, как требу-¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦ется          ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦18  ¦3   ¦5382   ¦Прекратить    ¦1,20  ¦Куски     ¦16,95¦17,54¦44  ¦-27    ¦      ¦17,02¦0,59 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦балластировку ¦      ¦          ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦Удифферен-¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦товка     ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦19  ¦8   ¦1000   ¦              ¦0,22  ¦Куски     ¦16,94¦17,72¦49  ¦-30    ¦      ¦17,33¦0,79 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦20  ¦2   ¦1766   ¦              ¦0,39  ¦Куски     ¦17,51¦17,51¦46  ¦-27    ¦      ¦17,51¦0,00 ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+-------+
¦    ¦    ¦       ¦Освидетельст- ¦      ¦Готовность¦17,51¦17,51¦62  ¦-36    ¦      ¦17,51¦0,00 ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦вование осадки¦      ¦к отплы-  ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
¦    ¦    ¦       ¦              ¦      ¦тию:      ¦     ¦     ¦    ¦       ¦      ¦     ¦     ¦   ¦     ¦       ¦
+----+----+-------+--------------+------+----------+-----+-----+----+-------+------+-----+-----+---+-----+--------
¦ВСЕГО:   ¦142614 ¦                     ¦Подпись от¦
----------+--------                     ¦терминала ¦
¦__________¦
¦          ¦
¦Подпись от¦
¦  судна   ¦
¦__________¦
------------

НЕ ОТКЛОНЯТЬСЯ ОТ ПЛАНА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПОМОЩНИКОМ КАПИТАНА.
При работе двух погрузчиков этапы нумеруются 1А, 1В, 2А, 2В и т.д.
Сокращения:
PI = Накачать
PO = Откачать
GI = Прием самотеком
GO = Слив самотеком
F = Полный
MT = Порожний.
Данные во всех графах д.б. предоставлены как можно более полно.
Записи вне таблицы вносятся по усмотрению.

1 Изгибающие моменты (Мизг) и перерезывающие силы (Qпер) представляются в процентах от их максимально допустимых значений: на тихой воде - для промежуточных стадий работ, на волнении - на конечной стадии. Для каждого этапа плана погрузки/разгрузки, где это применимо, перерезывающие силы в балке корпуса, изгибающие моменты и тоннаж на трюм должны находиться в допустимых пределах. Погрузочно-разгрузочные операции могут быть прерваны для проведения балластировки, чтобы фактические величины оставались в допустимых пределах.
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