План разрядки кустов негодных деревянных шпал железобетонными. Форма № П.1.8
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
Форма П.1.8

План разрядки кустов негодных деревянных шпал железобетонными
Наименование участка, станции Путь км, пк от __ до __ Протяженность ремонтируемого участка, км Класс, группа, категория Скорость (пасс./груз.) до ремонта, км/ч Грузонапряженность на 01.01 года, следующего за отчетным, млн. ткм бр./км в год Пропущенный тоннаж на 01.01 года, следующего за отчетным, млн. т Характеристика пути Планируемое кол-во ж.б. шпал для укладки на 1 км, шт. Тип рельсов Тип скреплений Род балласта Кол-во негодных шпал, % Кол-во негодных скреплений, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14







Примечание.
Графы 9 - 13 заполняются в соответствии с таблицей 3.1 ТУ ЦПТ-17/6 от 25.02.99.
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