Пример протокола межведомственных приемочных испытаний опытных образцов огнетушителей (рекомендуемая форма)
Приложение 8 (рекомендуемое) к НПБ 155-2002

ПРИМЕР ПРОТОКОЛА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ
                           ПРОТОКОЛ
межведомственных приемочных испытаний опытных
образцов (опытной партии) переносных (передвижных)
__________________ огнетушителей __________________________
(вид огнетушителя)               (обозначение огнетушителя)

____________________________                "__" _________ 200_ г.
(место проведения испытаний)

Приемочная комиссия в составе:
председателя
зам. председателя
членов комиссии:

назначенная приказом директора _______________________________
N _________ от "__" ___________ 200_ г., провела  в соответствии с
типовой программой __________________________ 200_ года приемочные
испытания  опытных  образцов  (партии)  переносных   (передвижных)
___________ огнетушителей ____________, изготовленных ___________.
В  результате  проведенных   испытаний   комиссия   установила
следующее:

1. Испытываемая продукция

На приемочные испытания представлены опытные образцы  (образцы
опытной партии) переносных (передвижных) _____ огнетушителей _____
(ТУ _______), оснащенных ________, заряженных ________ (ТУ_______)
и предназначенных для тушения пожаров классов ___________________.

2. Порядок проведения испытаний
В соответствии с программой проведены следующие проверки и испытания:
рассмотрена техническая документация;
проведена проверка внешнего вида и этикетки огнетушителей;
измерена масса заряда и давление вытесняющего газа;
проверены следующие основные параметры огнетушителей:
1) габаритные размеры;
2) масса огнетушителя, масса и марка ОТВ;
3) взаимозаменяемость узлов огнетушителя;
4) продолжительность приведения огнетушителя в действие;
5) падение давления при наддуве корпуса огнетушителя;
6) продолжительность подачи ОТВ;
7) длина струи ОТВ;
8) остаток заряда ОТВ после полной разрядки огнетушителя;
9) прочность ручки огнетушителя и надежность ее крепления;
10) усилия приведения огнетушителя в действие;
11) прочность основных узлов огнетушителя;
12) огнетушащая способность огнетушителя на очагах пожаров классов А и/или В.

3. Рассмотрение технической документации
    3.1. На рассмотрение приемочной  комиссии,  в  соответствии  с
требованиями  ГОСТ Р 15.201-2000,  были   представлены   следующие
документы:
приказ о назначении межведомственной приемочной комиссии;
программа приемочных испытаний, согласованная с ГУГПС и ВНИИПО
МЧС России;
ТУ _______________ на переносной (передвижной) _______________
огнетушитель _____________;
технические условия на заряд огнетушителя ___________________;
проект руководства по эксплуатации, совмещенного с  паспортом,
на переносной (передвижной) ____________ огнетушитель ___________;
каталог деталей и сборочных единиц огнетушителя;
ведомость покупных изделий;
руководство  по  техническому   обслуживанию   и   перезарядке
огнетушителя;
комплект конструкторской документации на переносной __________
огнетушитель _____________;
акт о выпуске опытной партии огнетушителей;
протоколы предварительных  заводских  испытаний  огнетушителей
__________________________;
протоколы   испытаний   огнетушителя   на    устойчивость    к
температурным воздействиям и на устойчивость к вибрации;
технологический  регламент   на   производство   огнетушителей
__________________________;
ведомость покупных изделий.
3.2. Рассмотрев   вышеперечисленную   документацию,   комиссия
отмечает,  что  она  составлена  в  соответствии  с   действующими
нормативными документами или  не  соответствует  (указать,  в  чем
заключается это несоответствие).
3.3. Замечаний   по   объему,    содержанию    и    оформлению
представленных документов комиссия не имеет  (или  указать,  какие
конкретные замечания имеются у членов комиссии).

4. Описание испытаний и полученные результаты

4.1. Проверка  внешнего  вида,  комплектности   и   маркировки
образцов переносного (передвижного) огнетушителя _________________
Внешним    осмотром    отобранных     образцов     переносного
(передвижного) ____________ огнетушителя _____________ установлено
удовлетворительное качество нанесения основных надписей на корпусе
огнетушителя,  надлежащее  качество   лакокрасочных   и   защитных
покрытий.  Содержание  надписей  в   полной   мере   соответствует
требованиям   ГОСТ Р  51057-2001   (или   ГОСТ Р  51017-97).    По
комплектности  огнетушители  соответствуют   требованиям   рабочих
чертежей и технических условий.
4.2. Проверка взаимозаменяемости узлов огнетушителя
В   результате   проверки    установлено,    что    переносные
(передвижные) _________________ огнетушители __________________ по
взаимозаменяемости  основных   узлов   соответствуют   требованиям
рабочих чертежей и технических условий.
4.3. Результаты   проверки   основных    рабочих    параметров
переносных (передвижных) _____________ огнетушителей _____________
приведены в таблице.
Температура воздуха составила ___ °С, скорость ветра ____ м/с.

------------------------------------------------------------------
¦      Наименование показателей      ¦    Значения      ¦Приме-  ¦
¦                                    ¦   показателей    ¦чание   ¦
¦                                    +------------------+        ¦
¦                                    ¦по ¦полученные в  ¦        ¦
¦                                    ¦ТУ ¦ходе проведе- ¦        ¦
¦                                    ¦   ¦ния испытаний ¦        ¦
¦                                    ¦   +--------------+        ¦
¦                                    ¦   ¦N 1 ¦N 2 ¦N 3 ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Работоспособность огнетушителей:    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦при минимальной температуре         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦при максимальной температуре        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Марка применяемого ОТВ              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Масса применяемого ОТВ, кг          ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Вместимость корпуса, куб. дм        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Усилия приведения огнетушителя в    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦действие, Н:                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦снятие фиксатора блокировочного     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦устройства кистью руки              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Энергия приведения огнетушителя в   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦действие, Дж                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Продолжительность приведения огне-  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦тушителя в действие, с              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Рабочее давление в корпусе огне-    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦тушителя, МПа                       ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Падение давления при наддуве корпуса¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦огнетушителя, %                     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Продолжительность подачи ОТВ, с     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Возможность прерывистой подачи      ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Длина струи ОТВ, м                  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Масса остатка ОТВ в огнетушителе    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦после его полного срабатывания,     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦кг (%)                              ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Прочность головки огнетушителя при  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦Для пе- ¦
¦воздействии ударной нагрузки (высота¦   ¦    ¦    ¦    ¦реносных¦
¦падения груза массой 4 кг - мм)     ¦   ¦    ¦    ¦    ¦огнету- ¦
¦                                    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦шителей ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Огнетушащая способность:            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦по классу А                         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦по классу В                         ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Пробное давление при гидростатичес- ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦ком испытании корпуса огнетушителя, ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦Па:                                 ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦на прочность                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦на разрыв                           ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Пробное давление при гидростатичес- ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦ком испытании огнетушителя в сборе, ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦МПа                                 ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Прочность узлов огнетушителя при    ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦воздействии ударной и статической   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦нагрузки                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Герметичность ЗПУ и гибкого шланга  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Параметры манометра или индикатора  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦давления                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Состояние лакокрасочных и защитных  ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦покрытий                            ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
+------------------------------------+---+----+----+----+--------+
¦Безотказность срабатывания          ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
¦огнетушителя                        ¦   ¦    ¦    ¦    ¦        ¦
-------------------------------------+---+----+----+----+---------

5. Выводы и предложения
5.1. Опытные образцы (опытная партия) переносных (передвижных) _________ огнетушителей ________________ испытания выдержала (не выдержала).
5.2. На основе анализа конструкторской, технической документации и результатов проведенных испытаний комиссия отмечает:

Председатель комиссии

Члены комиссии:
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