Пример выполнения текстового документа конструкторской документации
Приложение А к Межгосударственному стандарту. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 
(справочное)

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА
-------------------------------------------------------------
¦                                                           ¦
¦       --------------------------------------------------  ¦
¦       ¦5¦  ¦  15 - 17                     /\    Два ин-¦  ¦
¦     ->+-/--+<----------                 10¦  --------- ¦  ¦
¦       ¦ ¦  ¦ (5 ударов)                   ¦  ¦ тервала ¦  ¦
¦       ¦                                   \/ ¦         ¦  ¦
¦       ¦                           ___________¦_____    ¦  ¦
¦       ¦  1. Осмотр и ремонт       ___________¦_____    ¦  ¦
¦   15¦ ¦                                      /\        ¦  ¦
¦     ¦ ¦                                      ¦         ¦  ¦
¦    \/ ¦                                      \/        ¦  ¦
¦    ---+  1.1. Распылитель         _________________    ¦  ¦
¦     ¦ ¦                                              ¦3¦  ¦
¦    -+-+  1.1.1. Промыть пару "игла-распылитель"    ->+-+<-+----
¦     /\¦ _____________________________________________¦ ¦  ¦  ¦
¦     ¦ ¦ _____________________________________________  ¦  ¦ \/
¦(Три - ¦  1.1.2. Распылитель заменить при наличии: ___ -+--+----
¦четыре ¦                                                ¦  ¦  ¦
¦интер- ¦  а) трещин __________________________________ -+--+--+-
¦вала)  ¦ _____________________________________________  ¦  ¦ /\
¦       ¦  б) коррозии ________________________________  ¦  ¦  ¦
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦  ¦
¦       ¦  в) излома иглы _____________________________  ¦  ¦Два
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦ин-
¦       ¦  Примечание - При одиночной замене __________  ¦  ¦тер-
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦вала
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦  1.1.3. Проверить ___________________________  ¦  ¦
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦  1.1.4. Закрепить в исходном положении ______  ¦  ¦
¦    ---+ _____________________________________________  ¦  ¦
¦    ¦  ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦    ¦  ¦ ____________________________________________   ¦  ¦
¦    ¦  ¦  1.1.5. Износы и механические повреждения ___  ¦  ¦
¦    ¦  ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦    ¦  ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                          /\    ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                        10¦     ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                          \/    ¦  ¦
¦    ¦  +------------------------------------------------+  ¦
¦    ¦  ¦       Основная надпись по ГОСТ 2.104           ¦  ¦
¦    ¦  ¦       (форма 2)                                ¦  ¦
¦    ---+-------------------------------------------------  ¦
¦                                                           ¦
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
¦                                                           ¦
¦    -----------------------------------------------------  ¦
¦     /\¦                                  (Три - четыре ¦  ¦
¦   10¦ ¦                                  ------------- ¦  ¦
¦     \/¦                                  ¦ интервала   ¦  ¦
¦    ---+                                  ¦             ¦  ¦
¦       ¦  1.1.6 __________________________¦____________ ¦  ¦
¦       ¦ _________________________________¦____________ ¦  ¦
¦       ¦ _________________________________¦____________ ¦  ¦
¦       ¦                                  /\            ¦  ¦
¦     ¦ ¦                                15¦             ¦  ¦
¦    \/ ¦                                  \/            ¦  ¦
¦    ---+  1.2. Корпус форсунки _______________________  ¦  ¦
¦   15¦ ¦  1.2.1. Корпус форсунки заменить при наличии   ¦  ¦
¦    -+-+ трещин ______________________________________  ¦  ¦
¦     /\¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦     ¦ ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦(Три - ¦  1.2.2. _____________________________________  ¦  ¦
¦четыре ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦интер- ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦вала)  ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦  Примечания                                    ¦  ¦
¦       ¦  1. _________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦  2. _________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦ _____________________________________________  ¦  ¦
¦       ¦                                                ¦  ¦
¦    ---+                                                ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                                ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                                ¦  ¦
¦    ¦  ¦                                                ¦  ¦
¦    ¦  +------------------------------------------------+  ¦
¦    ¦  ¦       Основная надпись по ГОСТ 2.104           ¦  ¦
¦    ¦  ¦       (форма 2а)                               ¦  ¦
¦    ---+-------------------------------------------------  ¦
¦                                                           ¦
-------------------------------------------------------------

Источник - Постановление Госстандарта РФ от 08.08.1995 № 426 (с изменениями и дополнениями на 2006 год)


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/primer_vypolneniya_tekstovogo_dokumenta_konstruktorskoj_dokumentacii.htm
