Примерная структура матрицы верификации программных средств, предназначенного для расчета напряженно-деформированного состояния строительных конструкций объектов использования атомной энергии
Приложение 4 к Требованиям к составу и содержанию отчета о верификации и обосновании программных средств, применяемых для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии РД-03-34-2000

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА МАТРИЦЫ ВЕРИФИКАЦИИ ПС, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОИАЭ
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦Проверяемые¦                            Виды воздействий                               ¦
¦  явления  +---------------------------------------------------------------------------+
¦           ¦              Статические               ¦         Динамические         ¦   ¦
¦           +----------------------------------------+------------------------------+---+
¦           ¦     Силовые     ¦  Температурные   ¦...¦Собст-¦ Вынужденные колебания ¦   ¦
¦           +-----------------+------------------+---+венные+-----------------------+---+
¦           ¦Сосре-¦Рас-  ¦...¦Равно-¦Перепад¦...¦   ¦коле- ¦Гармо-¦Им-   ¦Сейс-¦...¦   ¦
¦           ¦дото- ¦преде-¦   ¦мерный¦темпе- ¦   ¦   ¦бания ¦ничес-¦пуль- ¦миче-¦   ¦   ¦
¦           ¦ченные¦ленные¦   ¦нагрев¦ратуры ¦   ¦   ¦      ¦кие   ¦сивные¦ские ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦Перемещения¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦Напряжения ¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦Усилия     ¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦Собственные¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
¦частоты    ¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦...        ¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
+-----------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+---+
¦...        ¦      ¦      ¦   ¦      ¦       ¦   ¦   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦   ¦
------------+------+------+---+------+-------+---+---+------+------+------+-----+---+----

В ячейках матрицы указывается N теста, а также полученная в тесте погрешность.
Если при том или ином сочетании явления и воздействия тестирование ПС не производилось, в соответствующей ячейке матрицы ставится прочерк.
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