Примерный перечень работ с повышенной опасностью. Вариант 2
Приложение 1 к Методическим рекомендациям по организации и созданию безопасных условий труда при ведении работ с повышенной опасностью на предприятиях и в организациях Московской области

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
1. Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других подземных коммуникаций.
2. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах и т.п.).
3. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
4. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
5. Строительно-монтажные и ремонтные работы в действующих производственных подразделениях, выполняемые силами другого подразделения предприятий (подрядных организаций), если зона работы соприкасается или накладывается на зону действующего производственного подразделения (совмещенные работы).
6. Строительно-монтажные и ремонтные работы с применением строительных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ), инженерных коммуникаций, вблизи или на территории складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов, ядовитых, агрессивных, радиоактивных веществ.
7. Строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, объектах и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии, или в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами, в том числе:
7.1. Работы с применением пиротехнического инструмента.
7.2. Работы по устройству ледовых, канатных и понтонных переправ, бродов.
7.3. Работы по устройству понтонов, дренажных колодцев, укладке и перекладке пульпопроводов.
7.4. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара).
7.5. Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений.
7.6. Работы на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей (кроме монтажа ВЛ электропередачи и связи).
7.7. Монтаж проводов и тросов при переходах ВЛ через естественные преграды (реки, болота, овраги), на пересечении с другими ВЛ, в охранной зоне действующих ВЛ, инженерных коммуникаций.
7.8. Скалолазные работы.
7.9. Взрывные работы.
7.10. Работы с применением радиоактивных веществ.
7.11. Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик, праймера.
7.12. Работы по сооружению металлических, кирпичных и железобетонных труб.
8. Строительно-монтажные работы в зонах повышенного уровня радиации.
9. Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1 м от пола без инвентарных лесов и подмостей.
10. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
11. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений.
12. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных предметов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.
13. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 1 м и более.
14. Ремонтно-строительные и монтажные работы, обслуживание светильников с галереи мостовых кранов.
15. Работы по покраске грузоподъемных кранов и очистке их от снега и пыли при отсутствии ограждений.
16. Электрогазосварочные работы снаружи и внутри емкостей (тары из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, цистернах, колодцах, туннелях, ямах, бегунах, топках и дымоходах котлов, где возможно отравление и удушье работающих, внутри горячих печей и т.п.).
17. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
18. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
19. Работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из ж.д. цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами для слива.
20. Зачистка, нейтрализация резервуаров, тары и других емкостей из-под нефтепродуктов, кислот, щелочей и других агрессивных, токсичных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и смесей.
21. Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем гальванических цехов, хим. лаборатории, складов и других помещений, в которых применяются и хранятся сильнодействующие химические, радиоактивные и прочие вещества.
22. Работы по ремонту стационарных и переносных ацетиленовых генераторов.
23. Чистка и ремонт ванн и тиглей из-под цианистых соединений.
24. Ремонтные работы на кислородных и аммиачных компрессорных станциях, кислородных и аммиачных трубопроводах.
25. Получение и транспортировка сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.
26. Уничтожение сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.
27. Все работы по обслуживанию электроустановок на кабельных и воздушных линиях электропередач.
28. Сборка, установка и ремонт опор воздушных линий электропередач, высотных сооружений и т.п. с применением вертолетов или двух кранов.
29. Проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве.
30. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
31. Проведение работ при эксплуатации и ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.

     Примечание. Перечень  работ  должен быть  уточнен  и  дополнен  с
учетом   специфики   работы   каждой  организации   и
утвержден ее руководителем.

Источник - Методические рекомендации ГУ по труду и социальным вопросам МО, МОСПС и Центра охраны труда МО от 30.06.1998
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