Программа комплексных автономных испытаний земной станции, предназначенной для приема и передачи сигналов ОКН-ДФМ-ИКМ (таблица 10.2)
Приложение 
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Таблица 10.2

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНЫХ АВТОНОМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗЕМНОЙ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ОКН-ДФМ-ИКМ
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦           Измеряемый параметр           ¦Результат¦Методика¦
¦п/п¦                                         ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 1 ¦Добротность ЗС (G/T)                     ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 2 ¦Коэффициент усиления антенны на передачу ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 3 ¦Максимальное значение ЭИИМ несущей       ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 4 ¦Стабильность ЭИИМ несущей                ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 5 ¦Нежелательные излучения передатчиков на  ¦         ¦        ¦
¦   ¦выходе антенны                           ¦         ¦        ¦
+---+-----------------------------------------+---------+--------+
¦ 6 ¦Характеристика модема ОКН-ДМФ-ИКМ шлейфом¦         ¦        ¦
¦   ¦по ПЧ                                    ¦         ¦        ¦
----+-----------------------------------------+---------+---------
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