Протокол инструментальных измерений в кабине автомобиля
Приложение 5 к Методическим рекомендациям Минтранса РФ от 21.12.2001 (рекомендательное)

ПРОТОКОЛ инструментальных измерений
Организация ____________________ Код ________________
Подразделение __________________ Код ________________
Марка, модель, гаражный N автомобиля ________________
Год выпуска _________________________________________

Результаты измерений в кабине автомобиля
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Код ¦Наи- ¦Еди-¦Средст-¦Наи- ¦Дата¦ПДК, ¦ Режим холостого ¦Скоростной режим ¦Про-  ¦
¦п/п¦фак-¦мено-¦ница¦во из- ¦мено-¦про-¦ПДУ, ¦      хода       ¦  (в зависимости ¦должи-¦
¦   ¦тора¦вание¦из- ¦мере-  ¦вание¦ве- ¦до-  ¦                 ¦  от измеряемого ¦тель- ¦
¦   ¦ 1  ¦про- ¦ме- ¦ния,   ¦и но-¦де- ¦пус- ¦                 ¦производственного¦ность ¦
¦   ¦    ¦из-  ¦ре- ¦дата   ¦мер  ¦ния ¦тимый¦                 ¦     фактора)    ¦воз-  ¦
¦   ¦    ¦водс-¦ния ¦провер-¦нор- ¦из- ¦уро- +-----------------+-----------------+дейст-¦
¦   ¦    ¦твен-¦    ¦ки, N  ¦ма-  ¦ме- ¦вень ¦Фак- ¦Ве- ¦Класс ¦Фак- ¦Ве- ¦Класс ¦вия   ¦
¦   ¦    ¦ного ¦    ¦свиде- ¦тив- ¦ре- ¦     ¦ти-  ¦ли- ¦усло- ¦ти-  ¦ли- ¦усло- ¦      ¦
¦   ¦    ¦фак- ¦    ¦тельст-¦ного ¦ния ¦     ¦чес- ¦чина¦вий   ¦чес- ¦чина¦вий   ¦      ¦
¦   ¦    ¦тора ¦    ¦ва о   ¦доку-¦    ¦     ¦кий  ¦отк-¦труда,¦кий  ¦отк-¦труда,¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦провер-¦мента¦    ¦     ¦уро- ¦ло- ¦сте-  ¦уро- ¦ло- ¦сте-  ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦ке     ¦     ¦    ¦     ¦вень ¦не- ¦пень  ¦вень ¦не- ¦пень  ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦про- ¦ния ¦вред- ¦про- ¦ния ¦вред- ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦из-  ¦    ¦ности ¦из-  ¦    ¦ности ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦водс-¦    ¦и     ¦водс-¦    ¦и     ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦твен-¦    ¦опас- ¦твен-¦    ¦опас- ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦ного ¦    ¦ности ¦ного ¦    ¦ности ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦фак- ¦    ¦ 2    ¦фак- ¦    ¦ 2    ¦      ¦
¦   ¦    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦     ¦тора ¦    ¦      ¦тора ¦    ¦      ¦      ¦
+---+----+-----+----+-------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+
¦ 1 ¦ 2  ¦  3  ¦ 4  ¦   5   ¦  6  ¦ 7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10 ¦  11  ¦ 12  ¦ 13 ¦  14  ¦  15  ¦
+---+----+-----+----+-------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+------+
----+----+-----+----+-------+-----+----+-----+-----+----+------+-----+----+------+-------

1 Код фактора по Приложению 9.
2 Класс условий труда по степени вредности и опасности определяется по Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, Р 2.2.755-99.
    Организация, проводившая измерения ___________________________
Подпись руководителя испытательной лаборатории _______________
Подпись ответственного лица, проводившего измерения __________
Печать
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