Протокол испытаний для определения группы пожарной опасности бытовых пиротехнических изделий
Приложение 3 
к НПБ 255-99 
(обязательное)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ БЫТОВЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Наименование БПИ, его технические характеристики в  соответствии с
ГОСТ, ТУ, техническим описанием __________________________________

Дата проведения испытаний ________________________________________

Условия работы:
температура, °С ______________________________________________
атмосферное давление, кПа ____________________________________
относительная влажность, % ___________________________________
-1
скорость движения воздуха, м х с   ___________________________

Характеристика измерительной аппаратуры и приборов _______________

------------------------------------------------------------------
¦Определяемые пожароопас-¦     Нормативные     ¦Экспериментальные¦
¦ные показатели (номер   ¦требования к группам ¦    значения     ¦
¦пункта настоящих норм)  +---------------------+-----------------+
¦                        ¦ 1-я  ¦  2-я  ¦ 3-я  ¦1-е  ¦2-е  ¦3-е  ¦
¦                        ¦группа¦группа ¦группа¦испы-¦испы-¦испы-¦
¦                        ¦      ¦       ¦      ¦тание¦тание¦тание¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Время действия (горения)¦5  1  ¦15  2  ¦  60  ¦     ¦     ¦     ¦
¦БПИ с, не более (п. 20) ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Радиус опасной зоны, м, ¦ 0,5  ¦   5   ¦  60  ¦     ¦     ¦     ¦
¦не более (п. 21)        ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Размер видимого пламени,¦ 0,03 ¦  0,2  ¦ 0,5  ¦     ¦     ¦     ¦
¦м, не более (п. 21)     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Радиус полета БПИ, его  ¦ 0,3  ¦   2   ¦   3  ¦     ¦     ¦     ¦
¦элементов и искр, м     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦(п. 21)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Воспламеняющая способ-  ¦Низкая¦Средняя¦Сред- ¦     ¦     ¦     ¦
¦ность БПИ по отношению к¦      ¦       ¦няя   ¦     ¦     ¦     ¦
¦древесине,  ГЖ, ЛВТ     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦(п. 22)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Расстояние, на котором  ¦ 0,03 ¦  0,5  ¦ 1,0  ¦     ¦     ¦     ¦
¦срабатывает одно БПИ при¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦воздействии другого БПИ,¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦м, не более (п. 22)     ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Максимальное давление   ¦  50  ¦  200  ¦ 300  ¦     ¦     ¦     ¦
¦при воспламенении БПИ,  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦кПа, не более (п. 23)   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Чувствительность БПИ    ¦Отказ ¦ Отказ ¦Отказ ¦     ¦     ¦     ¦
¦(упаковки с БПИ) при    ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦ударе в результате паде-¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦ния с высоты (п. 24)    ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Чувствительность БПИ к  ¦Отказ ¦ Отказ ¦Отказ ¦     ¦     ¦     ¦
¦трению (п. 25)          ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Последствия горения БПИ ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦(упаковки БПИ) при      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦пожаре (п. 26):         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦   время до начала сра- ¦ 120  ¦  180  ¦ 300  ¦     ¦     ¦     ¦
¦батывания БПИ, первого  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦БПИ в упаковке, с, не   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦менее                   ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦   радиус полета горящих¦ 0,5  ¦   5   ¦Не    ¦     ¦     ¦     ¦
¦элементов, м, не более  ¦      ¦       ¦более ¦     ¦     ¦     ¦
¦                        ¦      ¦       ¦разме-¦     ¦     ¦     ¦
¦                        ¦      ¦       ¦ра    ¦     ¦     ¦     ¦
¦                        ¦      ¦       ¦упа-  ¦     ¦     ¦     ¦
¦                        ¦      ¦       ¦ковки ¦     ¦     ¦     ¦
+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+
¦Устойчивость БПИ при    ¦  100 ¦  100  ¦  100 ¦     ¦     ¦     ¦
¦нагреве и выдержке при  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦заданной температуре в  ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦течение 30 мин, °С      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦(п. 27)                 ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
-------------------------+------+-------+------+-----+-----+------

--------------------------------
1  Исключение - бенгальские  свечи,  время  действия  которых
более 60 с.
2   Для стационарных БПИ - не более 60 с.

Примечания. 1. Если по результатам испытаний  хотя  бы  одного
показателя изделие не может быть причислено к изделиям 3-й группы,
то оно не относится к бытовым  изделиям,  считается  не  прошедшим
сертификацию как БПИ и  не  подлежит  реализации  через  розничную
торговлю.
2.  После  выполнения   сертификационных   испытаний   изделию
присваивается  группа  пожароопасности,  устанавливается   область
применения в соответствии с группой БПИ.
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