Протокол измерений смещения потенциалов трубопровода (подающего, обратного) при контроле эффективности ЭХЗ с помощью станций катодной защиты или гальванических анодов
Приложение Ш к Типовой инструкции по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии

                             ПРОТОКОЛ
ИЗМЕРЕНИЙ СМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ
ТРУБОПРОВОДА (ПОДАЮЩЕГО, ОБРАТНОГО)
ПРИ КОНТРОЛЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭХЗ С ПОМОЩЬЮ
СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИЛИ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ АНОДОВ

Город ____________________________________________________________
Вид подземного сооружения ________________________________________
Дата "__" ______________ ____ год
Время измерений: начало _________________, конец _________________
Адрес пункта измерений ___________________________________________
Вид измерений: разность потенциалов "трубопровод - ВЭ" до и  после
включения защиты (ДЕЛЬТА U    и U'   ) ___________________________
исх    т-вз
Тип и N прибора _________________ Предел измерений _______________
Класс точности не ниже 1,5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ, В
------------------------------------------------------------------
¦  t, мин./с   ¦   0    ¦  10   ¦  20   ¦  30   ¦  40   ¦   50   ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      1       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      2       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      3       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      4       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      5       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      6       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      7       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      8       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦      9       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+
¦     10       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
---------------+--------+-------+-------+-------+-------+---------

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
------------------------------------------------------------------
¦N пункта ¦  Адрес  ¦Число¦Сумма измеренных ¦  Сумма   ¦ Среднее ¦
¦измерений¦ пункта  ¦изме-¦    значений     ¦ значений ¦значение ¦
¦по схеме ¦измерений¦рений¦   ДЕЛЬТА U      ¦  U'      ¦  U'     ¦
¦         ¦         ¦     ¦           исх   ¦   т-вз   ¦   т-вз  ¦
+---------+---------+-----+-----------------+----------+---------+
----------+---------+-----+-----------------+----------+----------

Измерил _______________________ Обработал ________________________
Проверил ______________________
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