Протокол измерения сопротивления изоляции наружной пластмассовой оболочки волоконно-оптического кабеля (броня-земля) на элементарном кабельном участке
Приложение N 9 
к Инструкции 
по техническому обслуживанию, восстановлению 
и ремонту волоконно-оптических линий передачи 
ОАО "РЖД" с кабелями, проложенными в грунте

Волоконно-оптическая линия передачи ______________
Участок __________________________________________
Кабельная секция _________________________________
(номер, наименование конечных пунктов)
Элементарный кабельный участок ___________________
(номер, наименование конечных пунктов)

ПРОТОКОЛ
измерения сопротивления изоляции наружной пластмассовой
оболочки волоконно-оптического кабеля (броня-земля)
на элементарном кабельном участке

---------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Номер ¦Физи-¦Сопро-¦Кило-  ¦Темпе-¦Соот-¦   Средства   ¦Дата ¦  Измерения  ¦
¦п/п¦ЭКУ и ¦чес- ¦тивле-¦метри- ¦ратура¦вет- ¦   измерения  ¦изме-¦   провели   ¦
¦   ¦наиме-¦кая  ¦ние   ¦ческое ¦грунта¦ствие¦              ¦рения¦             ¦
¦   ¦нова- ¦длина¦изоля-¦сопро- ¦при   ¦нор- +--------------+     +-------------+
¦   ¦ние   ¦ВОК в¦ции   ¦тивле- ¦изме- ¦мам  ¦наи- ¦тип¦за- ¦     ¦долж-¦Ф.¦под-¦
¦   ¦его   ¦пре- ¦наруж-¦ние    ¦рении,¦     ¦мено-¦   ¦вод-¦     ¦ность¦И.¦пись¦
¦   ¦конеч-¦делах¦ной   ¦изоля- ¦°С    ¦     ¦вание¦   ¦ской¦     ¦     ¦О.¦    ¦
¦   ¦ных   ¦ЭКУ, ¦обо-  ¦ции на-¦      ¦     ¦при- ¦   ¦но- ¦     ¦     ¦  ¦    ¦
¦   ¦пунк- ¦км   ¦лочки ¦ружной ¦      ¦     ¦бора ¦   ¦мер ¦     ¦     ¦  ¦    ¦
¦   ¦тов   ¦     ¦ВОК,  ¦оболоч-¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦
¦   ¦      ¦     ¦МОм   ¦ки,    ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦
¦   ¦      ¦     ¦      ¦МОм.км ¦      ¦     ¦     ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  ¦    ¦
+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+
+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+
+---+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+----+
----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+---+----+-----+-----+--+-----

Примечания:
1. Температура грунта измеряется на глубине прокладки кабеля не менее 1 м от него.
2. При проведении измерений электрического сопротивления наружного шланга между металлической броней и землей величина электрического сопротивления должна составлять не менее 5 МОм.км.
Если после проведения работ по обнаружению места повреждения шланга и его ремонта сопротивление изоляции шланга составляет менее 5 МОм.км, допускается эксплуатация ВОК при величине сопротивления изоляции шланга не менее 2 МОм.км.
3. Измерение электрического сопротивления наружного шланга должно производиться переносным кабельным прибором по методикам, изложенным в инструкции по эксплуатации этого прибора.
4. При этом погрешность измерения, отнесенная к длине рабочей части шкалы, должна быть не более 2,5%.
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