Протокол измерения затухания оптических волокон на элементарном кабельном участке
Приложение N 8 
к Инструкции 
по техническому обслуживанию, восстановлению 
и ремонту волоконно-оптических линий передачи 
ОАО "РЖД" с кабелями, проложенными в грунте

Волоконно-оптическая линия передачи ______________
Участок __________________________________________
Кабельная секция _________________________________
(номер, наименование конечных пунктов)
Элементарный кабельный участок ___________________
(номер, наименование конечных пунктов)

ПРОТОКОЛ
измерения затухания оптических волокон на элементарном
кабельном участке

Измерительные приборы ____________________________________________
(тип, заводской номер)
Установочные параметры: диапазон _________, длина волны _________,
показатель преломления _________, длительность импульса __________

------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦Оптическое ¦Длина   ¦Затухание  ¦Затухание  ¦  Длина по  ¦
¦и цвет¦  волокно  ¦волны   ¦суммарное, ¦километри- ¦оптическому ¦
¦модуля¦           ¦измере- ¦    дБ     ¦ческое,    ¦волокну, км ¦
¦      ¦           ¦ния, мкм¦           ¦дБ/км      ¦            ¦
+------+-----------+--------+-----------+-----------+------------+
¦      ¦номер¦цвет ¦        ¦А - Б¦Б - А¦А - Б¦Б - А¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦1    ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦2    ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦3    ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦     ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦     ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦14   ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦15   ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
+------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+------------+
¦      ¦16   ¦     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦            ¦
-------+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+-------------

Примечания:
1. Измерение суммарного затухания проводится с помощью источника оптического излучения и измерителя уровня оптической мощности (или двух оптических тестеров) в двух направлениях.
2. Измерение затухания километрического производится рефлектометром в двух направлениях.
3. Длина по оптическому волокну вычисляется по результатам измерения рефлектометром.
4. Длина волны должна соответствовать проектной рабочей длине волны оборудования для каждого оптического волокна, а для свободных ОВ должна быть равна 1,55 мкм.

------------------------------------------------------------------
¦    Измерения    ¦ Должность  ¦    Ф.И.О.    ¦ Подпись ¦  Дата  ¦
¦     провели     +------------+--------------+---------+--------+
¦                 +------------+--------------+---------+--------+
¦                 +------------+--------------+---------+--------+
------------------+------------+--------------+---------+---------
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