Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее
Приложение 4 к Методическим указаниям, утвержденным приказом ФСТ России от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
Расчет стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) газопроводов, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее
N п/п Показатели Расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов средней протяженностью в диапазоне до 150 м, тыс. руб. Количество случаев строительства (реконструкции) сетей газораспределения средней протяженностью в диапазоне до 150 м, шт. Суммарные расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов средней протяженностью в диапазоне до 150 м, тыс. руб. (ст. 3 x ст. 4) 1 2 3 4 5 1
Стальные газопроводы, всего

1.1
Наземная (надземная) прокладка, в том числе

1.1.1
158 мм и менее

1.1.2
159 - 218 мм

1.1.3
219 - 272 мм

1.1.4
273 - 324 мм

1.1.5
325 - 425 мм

1.1.6
426 - 529 мм

1.1.7
530 мм и выше

1.2
Подземная прокладка, в том числе

1.2.1
158 мм и менее

1.2.2
159 - 218 мм

1.2.3
219 - 272 мм

1.2.4
273 - 324 мм

1.2.5
325 - 425 мм

1.2.6
426 - 529 мм

1.2.7
530 мм и выше

2
Полиэтиленовые газопроводы, в том числе

2.1
109 мм и менее

2.2
110 - 159 мм

2.3
160 - 224 мм

2.4
225 - 314 мм

2.5
315 - 399 мм

2.6
400 мм и выше

3
Суммарные расходы, связанные со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее (столбец 5)

4
Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее 1 (столбец 5)

5
Эффективная ставка налога на прибыль 2 (столбец 5)

6
Стандартизированная тарифная ставка 3 (столбец 5)

К таблице прилагается расчет расходов по столбцу 3.
1 Суммарный максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителей, подключаемого к строящимся (реконструируемым) газопроводам всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее, указывается в м3/час.
2 Эффективная ставка налога на прибыль указывается в %.
3 Стандартизированная тарифная ставка указывается в руб./м3.
Источник - Приказ ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3
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