Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии
Приложение 6.1 к Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от источника (источников) тепловой энергии
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  N  ¦   Источник   ¦Необходимая¦  Объем  ¦  в т.ч. по   ¦ Суммарная  ¦  в т.ч. по   ¦Расходы ¦Одноставочный¦  Ставка за   ¦  Ставка за   ¦
¦ п/п ¦   тепловой   ¦  валовая  ¦ отпуска ¦нерегулируемым¦ договорная ¦нерегулируемым¦   на   ¦тариф, руб./ ¦   тепловую   ¦  содержание  ¦
¦     ¦   энергии    ¦ выручка,  ¦тепловой ¦ долгосрочным ¦(заявленная)¦ долгосрочным ¦топливо,¦    Гкал     ¦   энергию    ¦   тепловой   ¦
¦     ¦              ¦ тыс. руб. ¦ энергии ¦  договорам,  ¦  тепловая  ¦  договорам,  ¦  тыс.  ¦             ¦двухставочного¦   мощности   ¦
¦     ¦              ¦           ¦   от    ¦  тыс. Гкал   ¦  нагрузка  ¦    Гкал/ч    ¦  руб.  ¦             ¦тарифа, руб./ ¦двухставочного¦
¦     ¦              ¦           ¦источника¦              ¦потребителей¦              ¦        ¦             ¦     Гкал     ¦ тарифа, тыс. ¦
¦     ¦              ¦           ¦тепловой ¦              ¦  тепловой  ¦              ¦        ¦             ¦              ¦ руб./Гкал/ч в¦
¦     ¦              ¦           ¦энергии, ¦              ¦  энергии,  ¦              ¦        ¦             ¦              ¦     мес.     ¦
¦     ¦              ¦           ¦тыс. Гкал¦              ¦   Гкал/ч   ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦  1  ¦      2       ¦     3     ¦    4    ¦      5       ¦     6      ¦      7       ¦   8    ¦      9      ¦      10      ¦      11      ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦                                                              Базовый период                                                              ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1  ¦Источник      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦тепловой      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦энергии 1     ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- вода        ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 1,2 до 2,5 ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 2,5 до 7,0 ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 7,0 до 13,0¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦свыше 13,0    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- острый и    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦редуцированный¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦пар           ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦...           ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦  n  ¦Источник      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦тепловой      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦энергии n     ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦...           ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦n + 1¦Расчет тарифа ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦на тепловую   ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦энергию       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦(мощность),   ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦отпускаемую от¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦источников    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦тепловой      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦энергии,      ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦расположенных ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦в пределах    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦одной системы ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦теплоснабжения¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- вода        ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 1,2 до 2,5 ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 2,5 до 7,0 ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦от 7,0 до 13,0¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- отборный пар¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦свыше 13,0    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦кгс/см2       ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦     ¦- острый и    ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦редуцированный¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
¦     ¦пар           ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
+-----+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+--------------+
¦                                                           Период регулирования                                                           ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1  ¦...           ¦           ¦         ¦              ¦            ¦              ¦        ¦             ¦              ¦              ¦
------+--------------+-----------+---------+--------------+------------+--------------+--------+-------------+--------------+---------------

Примечания:
1. Таблица заполняется по системам теплоснабжения, по виду и параметрам теплоносителя, если при установлении цен (тарифов) применяется такая дифференциация.
2. Строки 1, ..., n заполняются в случае расчета тарифов без дифференциации по видам теплоносителя:
для источника тепловой энергии 1: гр. 9 = гр. 3 стр. 1 / гр. 4 стр. 1;
для источника тепловой энергии n: гр. 9 = гр. 3 стр. n / гр. 4 стр. n.
3. При дифференциации по видам теплоносителя:
для источника тепловой энергии 1: гр. 9 = гр. 8 / гр. 4 + (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / гр. 4 стр. 1;
для источника тепловой энергии n: гр. 9 = гр. 8 / гр. 4 + (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / гр. 4 стр. n.
4. Гр. 10 = гр. 8 / гр. 4.
5. Гр. 11 заполняется только в строках 1, ..., n. Гр. 11 = (гр. 3 - гр. 8) / (гр. 6 * М), где М = 12.
6. Строка n + 1 заполняется в случае расчета одноставочных или двуставочных тарифов для источников тепловой энергии, расположенных в пределах одной системы теплоснабжения и принадлежащих одной регулируемой организации на праве собственности или на ином законном основании. При этом тарифы рассчитываются как средневзвешенные значения по источникам тепловой энергии 1, ..., n в соответствии с главой IX.I настоящих Методических указаний.
7. В случае наличия нерегулируемых долгосрочных договоров, заключенных в отношении источника тепловой энергии в соответствии с главой IX.VIII настоящих Методических указаний:
для источника тепловой энергии 1: гр. 10 = гр. 8 / гр. 4; гр. 11 = (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / ((гр. 6 стр. 1 - гр. 7 стр. 1) * М), где М = 12; гр. 9 = гр. 10 + (гр. 3 стр. 1 - гр. 8 стр. 1) / (гр. 4 стр. 1 - гр. 5 стр. 1);
для источника тепловой энергии n: гр. 10 = гр. 8 / гр. 4; гр. 11 = (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / (гр. 6 стр. n - гр. 7 стр. n) * М, где М = 12; гр. 9 = гр. 10 + (гр. 3 стр. n - гр. 8 стр. n) / (гр. 4 стр. n - гр. 5 стр. n).
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