Режимная карта паровой трубчатой сушилки
Приложение 17 к Правилам безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев)

                                                               ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСОВАНО:                       УТВЕРЖДАЮ:
специализированная организация     Главный инженер
фабрики
"__"______________ 20__ г.         "__"______________ 20__ г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА
ПАРОВОЙ ТРУБЧАТОЙ СУШИЛКИ

1. Влажность сырого угля, %                    от __ до __
2. Влажность высушенного угля, %               от __ до __
3. Крупность просушиваемого угля, мм           от __ до __
Допустимое содержание класса крупнее 6 мм, %   от __ до __
4. Время пребывания угля в сушилке, мин.       от __ до __
5. Давление греющего пара (избыточное), кгс/м2 от __ до __
6. Температура пара, град. C                   от __ до __
7. Давление конденсата, кгс/м2                 от __ до __
8. Температура паровоздушной смеси после
сушилки (диапазон температуры, соответствующий
требуемой влажности высушенного угля), град. C от __ до __
9. Разрежение в камере электрофильтра, кгс/м2  от __ до __
-1
10. Частота вращения сушилки, мин.   ____________________________
11. Расход пара, т/ч ____________________________________________
12. Производительность по сырому углю, т/ч ______________________
13. Производительность по сухому углю, т/ч ______________________
14. Температура  масла (смазки)  в  подшипниках  сушилки, град. C
______________________________________________________________________
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