Результаты гидродинамических расчетов технологических показателей разработки характерного элемента
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.4.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ ХАРАКТЕРНОГО ЭЛЕМЕНТА 1 
1 Показатели приводятся по годам за первые 30 лет и далее по пятилеткам и за весь срок разработки.
В графах 7, 13 при применении методов повышения нефтеизвлечения из пластов количество рабочего агента приводится по каждому компоненту (вода, полимер, раствор ПАВ, пар и др.) в тыс. т.
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