Результаты исследования скважин и пластов
Приложение к Регламенту составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96

Таблица П.3.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ
------------------------------------------------------------------
¦        Наименование         ¦Количество ¦Интер- ¦Среднее¦Приме-¦
¦                             +-----------+вал из-¦значе- ¦чание ¦
¦                             ¦сква-¦изме-¦менения¦ние по ¦      ¦
¦                             ¦жин  ¦рений¦       ¦пласту ¦      ¦
+-----------------------------+-----+-----+-------+-------+------+
¦              1              ¦  2  ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦  6   ¦
+-----------------------------+-----+-----+-------+-------+------+
¦Начальное пластовое давление,¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦МПа                          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Пластовая температура,       ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦град. C                      ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Геотермический градиент,     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦град. C                      ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Дебит нефти, т/сут.          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Обводненность, мас. %        ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Газовый фактор, куб. м/т     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Удельная продуктивность,     ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦куб. м/(м x сут. x МПа)      ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Удельная приемистость,       ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦куб. м/(м x сут. x МПа)      ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Гидропроводность,            ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦          -12                ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦кв. м x 10   /(Па x с)       ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Приведенный радиус, м        ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                    4        ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Пьезопроводность, 10  кв. м/с¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Проницаемость, кв. мкм       ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Дебит газа, тыс. куб. нм/сут.¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦ 1                           ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦                             ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦Содержание стабильного       ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
¦конденсата, г/куб. м  1      ¦     ¦     ¦       ¦       ¦      ¦
------------------------------+-----+-----+-------+-------+-------

1 Сведения о дебитах газа и конденсата приводятся только по газонефтяным залежам.
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