Состав системы мусороудаления и автоматического пожаротушения
Приложение 3.1 к ТСН ПТ-99 МО 
к разделу 3

СОСТАВ СИСТЕМЫ МУСОРОУДАЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В комплектацию системы мусороудаления входят:
1. Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения ствола мусоропровода с автоматикой управления (возможна любая компановка в здании).
Устройство пожаротушения в стволе мусоропровода с автоматикой подачи воды при возгорании и автоматическим отключением подачи воды при локализации возгорания.
2. Труба мусоропровода:
- экологически чистая труба на основе нержавеющей стали;
- экологически чистая стальная труба с антикоррозионным покрытием.
3. Клапаны мусоропровода:
- полная герметизация прилегания к стволу мусоропровода;
- герметичное прилегание ковша к клапану.
4. Шиберы с автоматикой локализации возгорания в мусоросборной камере.
При возгорании в мусоросборной камере гарантирует непопадание огня и дыма в ствол мусоропровода.
Автоматика пожаротушения в мусоросборной камере - автоматическая подача воды при возгорании и отключение подачи воды при локализации возгорания.
5. Верхняя оконечность ствола (дефлектор).
6. Тележки для мусора и контейнеры.
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