Таблица параметров взрывных работ на блоке (рекомендуемый образец)
Приложение N 15 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности при взрывных работах", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. N 605

(рекомендуемый образец)

             ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ на блоке N ____

горизонта ________________________________________________
(наименование карьера (разреза, объекта)
организации (строительства))

_____________________________________________
(дата массового взрыва, время его проведения)

N скважины Диаметр скважины, мм Высота уступа, м Глубина скважины, м Перебур, м Высота столба воды, м Линия сопротивления по подошве, м Расстояние между скважинами, м Расстояние между рядами, м Масса заряда в скважине, кг Длина забойки, м Примечание Р Ф Р Ф Р Ф Р Ф Ф Р Ф Р Ф Р Ф Р Ф Р Ф





Примечания. 1. Р - расчетная, Ф - фактическая величина показателя.
2. Фактические показатели указываются во время заряжания скважин.
3. Одинаковые данные могут указываться общей записью в графе вертикально.
4. При одинаковых геологических и гидрогеологических условиях допускается объединять в отдельные группы параметры тех скважин, которые предназначены для равных зарядов и имеют отклонения по глубине и величине линии сопротивления по подошве не более +/- 0,5 м. В таких случаях в таблице указываются средние величины параметров по группам, в примечании - имеющиеся отклонения от проектных параметров по приведенным показателям в отдельных скважинах.
5. Высота столба воды и линия сопротивления по подошве указываются при необходимости.
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