# Типовая инструкция по охране труда (работа в теплицах)

Утверждена
Приказом Рослесхоза
от 23 декабря 1998 г. N 213

Согласована
письмом ЦК профсоюза
работников лесных отраслей
Российской Федерации
от 23 сентября 1998 г. N 3-11

Вводится в действие
с 1 января 1999 года

### ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### РАБОТА В ТЕПЛИЦАХ

### ТОИ Р-07-006-98

1. Общие требования безопасности

Раздел излагается самостоятельно в соответствии с Типовой инструкцией "Общие требования безопасности для профессий и видов работ, выполняемых в полевых условиях" ТОИ Р-07-001-98 с учетом специфики конкретного лесхоза.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Получив указания от мастера (бригадира) о месте и порядке выполнения работ на текущий день, проверить комплектность и исправность и одеть спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления, не допуская свисания обшлагов, волосы заправить под головной убор.

2.2. При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями:

проверить исправность и одеть дополнительные средства защиты (респиратор, очки и т.д.);

на местах работы должны быть мыло, умывальник, питьевая вода, аптечка;

получить ядохимикаты и удобрения в количестве, необходимом для выполнения объема работ на день;

при работе с биотопливом рабочие обеспечиваются дополнительно резиновыми сапогами и водонепроницаемым фартуком.

2.3. При совместном применении ядохимикатов и удобрений руководствоваться специальными инструкциями по их применению.

2.4. Проверить исправность ручного инструмента, механизмов и вспомогательного оборудования.

2.5. Очистить фронт работы от посторонних предметов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При обработке площадей вручную:

располагаться друг от друга на расстоянии не ближе 3-х метров;

при работе мотыгой постоянно контролировать расстояние до строения теплицы, электросветильников и т.д.

3.2. При работе машин с навесным оборудованием не разрешается:

находиться ближе 5 м от движущейся машины;

разворачивать машину при заглубленном рабочем органе;

сходить (не садиться) на машину во время ее движения, регулировать рабочие органы, находиться под навесным оборудованием;

при механизированном поливе площадей осуществлять иные виды работ.

3.3. Для удержания поднятых рам в парниках и теплицах применять подставки, рамы должны иметь ручки для их подъема. При очистке рам от снега применять специальные трапы.

3.4. При обслуживании теплиц с электрообогревом необходимо:

перед включением электрообогревателей в сеть убедиться в отсутствии людей на участке;

участок оградить предупредительными знаками на расстоянии 5 м от его границ;

ремонтные работы выполнять только отключив электросеть, на рубильнике вывесить аншлаг "Не включать - работают люди!".

3.5. При использовании минеральных удобрений, пестицидов:

вскрывая тару с пестицидами, проявлять особую осторожность, освобожденная бумажная и деревянная тара немедленно сжигается, металлическая возвращается на склад;

при работе проявлять особую осторожность, не снимать средств защиты, не касаться руками лица;

не курить и не принимать пищу, это допустимо только во время отдыха, в специально отведенном месте;

в случае попадания на тело пестицидов удалить их тампоном (ватой), это место промыть холодной водой или слабым раствором щелочи;

в случае ухудшения самочувствия прекратить работу, сообщить мастеру (бригадиру), обратиться за медицинской помощью;

не допускать присутствия посторонних людей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Прекратить работу при любой аварии, угрожающей жизни.

4.2. При возгорании принять меры к тушению огня с помощью инвентарных средств пожаротушения, при угрозе для жизни покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации.

4.3. При попадании под напряжение принять меры к снятию напряжения собственными силами, при невозможности - привлечь внимание для оказания помощи.

4.4. При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости доставить в медицинское учреждение, о случае сообщить администрации, по возможности сохранить обстановку происшествия.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Очистить от грязи и растений ручной инструмент и оборудование, прибрать рабочее место.

5.2. Обесточить энергооборудование.

5.3. При работе с ядохимикатами и удобрениями:

неиспользованные остатки ядохимикатов после смены сдать на склад с оформлением в приходно - расходном журнале;

тщательно вымыть руки и лицо с мылом, при необходимости использовать слабый щелочной раствор, прополоскать рот.

5.4. Снять и освободить от пыли спецодежду, поместить ее на хранение в отведенное место.

5.5. О всех недостатках и нарушениях сообщить мастеру (бригадиру), занести замечания в журнал административно-общественного контроля по охране труда.

Источник - Приказ Рослесхоза от 23.12.1998 № 213

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)

Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/tipovaya\_instrukciya\_po\_oxrane\_truda\_rabota\_v\_teplicax.htm](https://порядокправа.рф/tipovaya_instrukciya_po_oxrane_truda_rabota_v_teplicax.htm)