Требования к изготавливаемому оборудованию радиоконтроля и специальному программному обеспечению технических средств радиоконтроля в части обеспечения сопряжения с Автоматизированной системой радиоконтроля (приложение к договору на изготовление и поставку мобильного измерительно-пеленгационного комплекса)
Приложение 4 к Договору N _____ от "__" _______ 20__ года 
    УТВЕРЖДАЮ                                УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП "РЧЦ_______ФО"
_____________                                 ______________

"__" _______ 20__ года                        "__" ________ 20__ года

Требования
к изготавливаемому оборудованию радиоконтроля и специальному
программному обеспечению технических средств радиоконтроля
в части обеспечения сопряжения с Автоматизированной системой
радиоконтроля ФГУП "РЧЦ__________ФО"

1.1. Оборудование должно функционировать в локальной вычислительной сети (далее - ЛВС) радиоконтрольного пункта (далее - РКП).
1.2. Оборудование должно обеспечивать как автономное функционирование, так и функционирование в составе Автоматизированной системы радиоконтроля (далее - АСРК) Заказчика.
1.3. Режим управления внешней управляющей автоматизированной системой радиоконтроля Заказчика должен предусматривать решение типовых задач радиоконтроля, группируемых по основным объектам радиоконтроля. В перечень типовых задач радиоконтроля должны входить:
- типовая задача "Первичная измерительная";
- типовая задача "Оценка электромагнитной обстановки";
- типовая задача "Оценка (контроль) занятости радиочастот";
- типовая задача "Контроль параметров излучений РЭС";
- типовая задача "Пеленгование и оценка местоположения источников радиоизлучений".
Типовые задачи радиоконтроля должны решаться в соответствии с типовыми измерительными задачами согласно таблице 1.
Таблица 1 
СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ РАДИОКОНТРОЛЯ И ТИПОВЫХ ЗАДАЧ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
----------------------------------------------------------------------------
¦  Типовые задачи   ¦Первичная  ¦Контроль¦Контроль ¦ Контроль ¦Пеленгова-  ¦
¦  радиоконтроля/   ¦измеритель-¦  ЭМО   ¦занятости¦параметров¦ние и место-¦
¦    Результаты     ¦ная задача ¦        ¦радио-   ¦излучений ¦определение ¦
¦измерений (оценок) ¦           ¦        ¦частот   ¦   РЭС    ¦ИРИ         ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Географические     ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦координаты точки   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦проведения         ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦измерений (долгота,¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦широта - град.,    ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦мин., сек.)        ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Время (дата, час,  ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦мин., сек., доли   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦сек.)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Азимут максимума   ¦-          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦диаграммы          ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦направленности     ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦приемной антенны   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(град.)            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Высота подвеса     ¦-          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦приемной антенны   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(м)                ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Напряженность      ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦электромагнитного  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦поля, дБ           ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(относительно      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦1 мкВ/м)           ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Демодулированный   ¦           ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦сигнал             ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Глубина (индекс)   ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦модуляции (проц.)  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Девиация фазы      ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦(радиан (градус))  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Девиация частоты   ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Пеленг (град.)     ¦-          ¦-       ¦-        ¦-         ¦+           ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Средний уровень    ¦+          ¦-       ¦+        ¦+         ¦-           ¦
¦сигнала, дБ        ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(относительно      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦1 мкВ)             ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Частота излучения  ¦+          ¦+       ¦+        ¦+         ¦+           ¦
¦сигнала (Гц)       ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения сигнала  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦на уровне - 3 дБ   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения сигнала  ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦на уровне - 6 дБ   ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦(кГц)              ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 26 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 30 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 40 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 50 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 60 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Ширина полосы      ¦-          ¦+       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦излучения на уровне¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦- 80 дБ (кГц)      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
+-------------------+-----------+--------+---------+----------+------------+
¦Спектр сигнала     ¦-          ¦-       ¦-        ¦+         ¦-           ¦
¦(отсчеты)          ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦максимальный,      ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
¦средний            ¦           ¦        ¦         ¦          ¦            ¦
--------------------+-----------+--------+---------+----------+-------------

1.4. Управление оборудованием в составе АСРК может быть организовано как в ЛВС радиоконтрольного пункта, так и дистанционно по каналам связи.
1.5. Функционирование в составе АСРК обеспечивается взаимодействием управляющего сервера АСРК с оборудованием через модуль сопряжения.
Модуль сопряжения должен обеспечивать:
- считывание инициируемых типовых задач радиоконтроля согласно протоколу обмена;
- выполнение поставленных задач либо уведомление оператора об их постановке в случае их неавтоматического решения;
- контроль текущего состояния выполнения задач;
- запись результатов решения функциональных задач в базу данных (далее - БД) управляющего сервера Заказчика согласно протоколу обмена;
- запись результатов решения задач, инициируемых локально либо удаленно, минуя управляющий сервер радиоконтроля Заказчика, в БД управляющего сервера согласно протоколу обмена;
- автоматическое сохранение постановок задач и результатов их выполнения в БД оборудования;
- отображение на мониторе автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) оборудования постановок и результатов решения типовых задач радиоконтроля.
1.6. Модуль сопряжения должен осуществлять обмен данными с специальным программным обеспечением (далее - СПО) АСРК Заказчика следующими способами:
- через структурированные файлы постановок задач и результатов их выполнения, которые должны быть согласованы с Заказчиком;
- через обмен сообщениями по протоколу ____, который должен быть согласован с Заказчиком, с инкапсуляцией в блоки ТСР протокола сети.
1.7. Разработка модуля тестирования обмена сообщениями по протоколу ___.
1.8. Тип и версии используемых систем управления базами данных (далее - СУБД), операционная система (далее - ОС) согласуется Исполнителем с Заказчиком.

2. Описание протокола ____ (раздел включает в себя описание протокола, используемого при выполнении различных задач радиоконтроля)
3. Структура типовых задач и результатов их решения
3.1. Описание полей
При постановке задачи она должна содержать частотные характеристики (начало, конец диапазона), измерительные характеристики (фильтр), временные характеристики (начало и конец выполнения, периодичность). Кроме того, типом задачи определяется набор возвращаемых измеренных параметров. Для дальнейшей привязки результатов каждая задача должна содержать уникальный идентификатор, который не повторяется весь интервал времени, в котором осуществляется взаимодействие. Этот уникальный идентификатор возвращается в каждом ответе, вычисляемом комплексом для задачи. В ответе на задачу содержатся данные о времени и месте измерений.
(В раздел включаются общие параметры (так называемые "тэги") для каждого типа задач.)
3.2. Содержание задач
(В раздел включается описание содержания задач.)

    От Заказчика                                    От Исполнителя
___________                                     _____________
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