Ведомость координат точек съемочной геодезической сети (рекомендуемая форма)
Приложение 16 к ВСН 208-89. Рекомендуемое

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ТОЧЕК СЪЕМОЧНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ
------------------------------------------------------------------
N точки ¦    Местоположение точки     ¦   Координаты  ¦Примечание
или   ¦                             +---------------+
пикета ¦                             ¦ +/- Х ¦ +/- У ¦
---------+-----------------------------+-------+-------+----------
35   ¦Слева от оси II главного пути¦+15,34 ¦+205,11¦
¦на расстоянии 2,30 м         ¦       ¦       ¦
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