Ведомость существующей высоты контактного провода над головкой рельса, конструктивной высоты и расстояний от оси пути до опор контактной сети. Форма № ЗВК
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
Форма ЗВК 
(для электрифицированных участков)

ВЕДОМОСТЬ существующей высоты контактного провода над головкой рельса, конструктивной высоты и расстояний от оси пути до опор контактной сети по _______________ пути на участке _____________________________________
Номер опоры Существующее расстояние от головки рельса до контактного провода, м Конструктивная высота подвески, м Проектная высота подвески контактной сети, м Существующее расстояние от оси пути до опор контактной сети, м Примечание (станция, перегон)



    При  проектировании капитальных и среднего ремонтов пути на путях 1 - 3
классов предусмотреть: ____________________________________________________
(дополнительные требования, обеспечивающие
производство работ по устройствам контактной сети)

Начальник дистанции электроснабжения ____________________

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы
пути территориальной дирекции
инфраструктуры (заказчик) _______________________________
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