Характеристика участка и верхнего строения пути. Форма № ЗАК
Приложение к Техническим условиям на работы по реконструкции (модернизации) и ремонту железнодорожного пути 
Форма ЗАК

              ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА И ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

1. Средства сигнализации и связи при движении поездов _________________
2. Полезная длина приемо-отправочных путей __________________________ м
3. Величина руководящего уклона:
в четном направлении __________________ ;
в нечетном направлении ________________ .
4. Тормозные участки __________________
5. Участок ____________ оборудован двусторонней автоблокировкой; в т.ч.
тональными рельсовыми цепями от _______ до ________.
6. Конструкция верхнего строения пути до ремонта:
рельсы ___________________ длиной ____ м,
шпалы ____________________,
скрепления _______________,
балласт - щебень _________ пород (песок, асбест);
загрязненность ___________%.

Начальник _____________________________________________ дистанции пути.

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы
пути территориальной Дирекции
инфраструктуры (заказчик) _____________________________________________
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