Журнал лабораторного определения гранулометрического (зернового) состава грунта (рекомендуемая форма)
Приложение 1 
к ГОСТу 12536-79 
Рекомендуемое

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО (ЗЕРНОВОГО) СОСТАВА ГРУНТА
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели        ¦                   Ситовой анализ                    ¦  Ситовой анализ с промывкой   ¦Лабораторный номер образца _____
¦                                                     ¦            водой              ¦
+-----------------------------------------------------+-------------------------------+Номер выработки и глубина отбора
¦                                     Фракции грунта, мм                              ¦образца, м ______
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Более 10¦10 - 5 ¦ 5 - 2  ¦ 2 - 1  ¦1 - 0,5 ¦Менее 0,5¦0,5 - 0,25¦0,25 - 0,1¦Менее 0,1¦Дата определения _____ 19___ г.
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+---------+
Вес пробы грунта, гс     ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦          ¦         ¦
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+---------+--------------------------------
Вес фракции грунта, гс   ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦          ¦         ¦Окончательный результат грануло-
¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦          ¦         ¦метрического состава грунта
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+---------+--------------------------------
Содержание фракции, %    ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦          ¦         ¦   Фракции, мм   ¦Содержание, %
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+----------+---------+-----------------+--------------
РЕЗУЛЬТАТЫ АРЕОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА                                      ¦     Более 10    ¦
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------------
Ареометр N ______        ¦Время   ¦Время  ¦Упрощен-¦Темпера-¦Темпера-¦Упрощен- ¦Оконча-   ¦ Содержание частиц, ¦     10 - 5      ¦
-------------------------+замера  ¦оттаи- ¦ный от- ¦тура    ¦турная  ¦ный от-  ¦тельный   ¦         мм         +-----------------+--------------
Колба N ______           ¦        ¦вания  ¦счет по ¦суспен- ¦поправка¦счет с   ¦отсчет по ¦                    ¦      5 - 2      ¦
-------------------------+        ¦суспен-¦ареомет-¦зии, °С ¦к отсче-¦поправкой¦ареометру ¦                    +-----------------+--------------
Объем цилиндра на 1000 мл¦        ¦зии от ¦ру без  ¦        ¦ту по   ¦на стаби-¦          ¦                    ¦      2 - 1      ¦
-------------------------+        ¦начала ¦поправок¦        ¦ареомет-¦лизатор и¦          ¦                    +-----------------+--------------
Поправки на стабилизатор,¦        ¦опыта  ¦        ¦        ¦ру      ¦нулевое  ¦          ¦                    ¦      1 - 0,5    ¦
нулевое показание        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦показание¦          ¦                    +-----------------+--------------
ареометра _____          ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦ареометра¦          ¦                    ¦    0,5 - 0,25   ¦
-------------------------+        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    +-----------------+--------------
Проба воздушно-сухой или ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦   0,25 - 0,1    ¦
природной влажности      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    +-----------------+--------------
____, гс                 ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦    0,1 - 0,05   ¦
-------------------------+        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    +-----------------+--------------
Гидроскопическая или     ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦    0,5 - 0,01   ¦
природная влажность      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    +-----------------+--------------
_________, %             ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦   0,01 - 0,005  ¦
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+--------------------+-----------------+--------------
Удельный вес грунта ___, ¦        ¦ 1 мин ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦    Менее 0,005  ¦
гс/см2                   ¦        ¦       ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦                 ¦
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+--------------------+-----------------+--------------
Способ подготовки ______ ¦        ¦30 мин ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦      Сумма      ¦
-------------------------+--------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+--------------------+-----------------+--------------
Стабилизатор ________    ¦        ¦  3 ч  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦          ¦                    ¦                 ¦

Исполнитель __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)
Журнал проверил "___"_______ 19___ г. _______________________
(должность, фамилия,
имя, отчество,
подпись)
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