Журнал регистрации температуры породного отвала (рекомендуемый образец)
Приложение N 3 к Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке породных отвалов, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 декабря 2011 г. N 738 
(рекомендуемый образец) 
                                  ЖУРНАЛ
регистрации температуры породного отвала
________________________________________
(название или номер)
________________________________________
(шахта, разрез, обогатительная фабрика)

Температура пород в °C на глубине 2,5 м

---------------------------------------------------------------------------
¦   Номер точки    ¦  Дата проведения замера, _________________ 20__ г.   ¦
¦замера температуры+------------------------------------------------------+
¦  пород на плане  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦    отвала  1     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦        1         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦        2         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦       ...        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦        n         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦       n+1        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦       n+2        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦                  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦       n+i        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------

1 Все точки замера температур указываются на плане породного отвала, и их нумерация не изменяется при всех замерах. Количество точек после первого замера (n) может увеличиваться (n+i) в связи с вводом новых точек и уменьшаться из-за ликвидации (засыпки породой) ранее существующих точек. Для точек, меняющих свое расположение в процессе формирования плоского отвала, при записи температуры дополнительно указывается фактическая высота яруса (например, 6 - 38, где 6 м - высота формируемого яруса, 38 °C - температура в точке на глубине 2,5 м).
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