Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай). Форма № Ф-42
Утверждено 
Распоряжением Росавтодора 
от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

                                                        Форма Ф-42

Подрядная организация ____________________________________
Строительство (реконструкция) ____________________________

ЖУРНАЛ N ______
ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

Начат "___"____________ 20__ г.
Окончен "___"____________ 20__ г.

В журнале прошито
и пронумеровано ___ стр.

Начальник производственного       Ответственный за ведение журнала
отдела подрядной организации
______________  ____________      _________________  _____________
(Ф.И.О.)       (подпись)           (Ф.И.О.)         (подпись)

М.П.

ЖУРНАЛ N ______
ВИБРОПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК (СВАЙ)

Начало _____________________________ Окончание ___________________

Сваи-оболочки (сваи) N _______________________________________
Система копра (крана) и направляющих устройств _______________
__________________________________________________________________
Тип вибропогружателя _________________________________________
Наименование и мощность электродвигателя _____________________
__________________________________________________________________
Тип и масса наголовника ______________________________________
Характеристика сваи-оболочки (сваи) __________________________
__________________________________________________________________
(материал, наружный диаметр, толщина стенки)

Тип стыка секций _____________________________________________
Способ извлечения грунта _____________________________________
__________________________________________________________________
Способ защиты от гидравлического удара _______________________
__________________________________________________________________
Отметка уровня воды __________________________________________
Схематический план  оболочек  с  привязкой  к  осям  опоры   и
указанием их номеров

Начальник участка __________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________
(подпись)

СВАЯ-ОБОЛОЧКА (СВАЯ) N ____________________________________
(по плану)

1. Длина общая ________________________________________________ м.
2. Количество и длина каждой секции _____________ шт. _________ м.
3. No. паспорта секций ___________________________________________
4. Отметки:
а) дна  акватории  (или  поверхности  грунта  у  сваи-оболочки
(сваи)) __________________________________________________________
б) низа сваи-оболочки (сваи):
проектная ____________________________________________________
фактическая __________________________________________________
в) верх грунта в полости сваи оболочки (сваи) после погружения
__________________________________________________________________
5. Погружение сваи-оболочки (сваи) от собственной  массы  и  массы
вибропогружателя _________________________________________________
__________________________________________________________________
6. При последнем залоге:
Скорость погружения _______________________________________ см
Амплитуда _________________________________________________ см
Сила тока __________________________________________________ А
Напряжение _________________________________________________ В
Глубина погружения в грунт _________________________________ м
Отметка низа сваи-оболочки _________________________________ м
Высота грунтового ядра _____________________________________ м
Даты:
начало погружения ____________________________________________
конец погружения _____________________________________________

------------------------------------------------------------------
¦Дата, ¦  N   ¦Продол-¦Погруже-¦Отдых пос-¦   Данные о работе    ¦
¦смена,¦залога¦житель-¦ние от  ¦ле очеред-¦   вибропогружателя   ¦
¦брига-¦      ¦ность  ¦залогов,¦ного зало-+----------------------+
¦да,   ¦      ¦зало-  ¦см      ¦га, мин.  ¦частота ¦напря-¦ сила ¦
¦под-  ¦      ¦га,    ¦        ¦          ¦вращения¦жение ¦тока, ¦
¦пись  ¦      ¦мин.   ¦        ¦          ¦дебалан-¦тока, ¦  А   ¦
¦брига-¦      ¦       ¦        ¦          ¦сов     ¦В     ¦      ¦
¦дира  ¦      ¦       ¦        ¦          ¦        ¦      ¦      ¦
+------+------+-------+--------+----------+--------+------+------+
¦  1   ¦  2   ¦   3   ¦   4    ¦    5     ¦   6    ¦  7   ¦  8   ¦
-------+------+-------+--------+----------+--------+------+-------

------------------------------------------------------------------
¦Данные о работе ¦Амплитуда¦Отметка низа ¦Отметка грунта в¦Приме-¦
¦вибропогружателя¦колебания¦сваи-оболочки¦ свае-оболочке  ¦чание ¦
+----------------+сваи-обо-¦(сваи) после +----------------+      ¦
¦   показатели   ¦лочки    ¦   залога    ¦до уда-¦ после  ¦      ¦
¦счетчика, кВт.ч ¦(сваи),  ¦             ¦ления  ¦удаления¦      ¦
+----------------+см       ¦             ¦       ¦        ¦      ¦
¦в начале¦в конце¦         ¦             ¦       ¦        ¦      ¦
¦ залога ¦залога ¦         ¦             ¦       ¦        ¦      ¦
+--------+-------+---------+-------------+-------+--------+------+
¦   9    ¦  10   ¦   11    ¦     12      ¦  13   ¦   14   ¦  15  ¦
---------+-------+---------+-------------+-------+--------+-------

Исполнитель
(сменный мастер) ___________________________________________
(фамилия)
____________________________________________________________
(подпись)

Указания по ведению журнала вибропогружения свай-оболочек
1. Производственно-технический отдел подрядной организации перед выдачей журнала на производство:
1.1. Заполняет титульный лист журнала, указывая его номер по своему реестру.
1.2. Заполняет схематический план свай-оболочек, указывая их нумерацию и привязку.
1.3. Указывает количество прошнурованных и пронумерованных страниц в журнале и оформляет журнал подписью и печатью.
2. При ведении журнала:
2.1. Записи должны производиться четко и ясно, непосредственно у места погружения свай-оболочек. Ведение черновых записей на отдельных листках, тетрадях и т.п. с последующим переписыванием в журнал запрещается. Подчистки и исправления отдельных записей не допускаются. В случае необходимости изменения ошибочной записи старая запись зачеркивается и рядом или на другой строчке делается новая запись.
2.2. Данные об амплитуде и параметрах вибропогружателя, а также характере пройденного грунта вносятся в случае, когда проектом поставлено требование о получении в конце погружения сваи-оболочки расчетных амплитуд. Эти данные определяются на заключительном этапе погружения при залоге продолжительностью 2,0 минуты.
2.3. В графе "Примечание" указываются причина и длительность задержек в производстве работ по погружению сваи-оболочки (повреждения вибропогружателя, сваи-оболочки и др.).
3. Журналы должны храниться во время работы у лиц, ответственных за ведение записей в журнале, а во время перерывов в работах - у старшего производителя работ.
4. При замене оборудования в журнале делается соответствующая отметка за подписью производителя работ.
5. Законченные журналы сдаются в производственно-технический отдел.

Начальник участка
(старший производитель работ) ______________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________
(подпись)

Начальник производственно-
технического отдела ________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________
(подпись)

Источник - Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal_vibropogruzheniya_svaj_obolochek_svaj_forma_n_f_42.htm
