Акт акустико-эмиссионной диагностики металлических конструкций подъемника
Приложение 6.1 АЭ к Методике акустико-эмиссионной диагностики металлоконструкций подъемников для капитального и текущего ремонта скважин

                               АКТ
акустико-эмиссионной диагностики металлических
конструкций подъемника

N ________ модель __________,
принадлежащего ___________________________________________________
(владелец подъемника)
г. ______________                            "__" ________ 19__ г.
Комиссия в составе председателя __________________________________
(должность, Ф.И.О.,
__________________________________________________________________
N удостоверения)
и членов _________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., номер удостоверения)
в соответствии с _________________ от __________ N _______________
(письмо, договор)
выполнила работы по АЭ-диагностике МК подъемника _________________
(тип) _________________________, за N ____________________________
(подъемника, модель)
рег. N ________, выпущенного в 19__ году
__________________________________________________________________
(наименование завода-изготовителя)
введен в эксплуатацию в 19__ году.
АЭ-диагностика МК выполнена по методике ЦНИП СДМ.

1. Материал металлоконструкций подъемника

Мачта ____________________________________________________________
Рама шасси _______________________________________________________
Опора мачты ______________________________________________________
Аутригеры ________________________________________________________
Балкон верхового рабочего ________________________________________

2. Схема установки АЭ-датчиков и имитаторов
на конструкции

__________________________________________________________________
(выполнение эскизов с габаритными размерами, указанием расстояний
__________________________________________________________________
между датчиками, места расположения сварных швов, перегородок,
__________________________________________________________________
шарниров, окончания листов, положение имитаторов и пр.)
Примененная АЭ-аппаратура ________________________________________
(тип, N, изготовитель)
Данные  по  датчикам, предусилителям, калибровке АЭ-аппаратуры
представлены в табл. 6.6.1 (заполняется на отдельном листе).

Таблица 6.6.1

------------------------------------------------------------------
¦   N   ¦N     ¦  N   ¦   N   ¦Тип      ¦Вели- ¦Амплитуда¦Интен- ¦
¦датчика¦пред- ¦кабеля¦ канала¦датчика  ¦чина  ¦тариро-  ¦сив-   ¦
¦       ¦усили-¦      ¦прибора¦(пьезо-  ¦ослаб-¦вочного  ¦ность  ¦
¦       ¦теля  ¦      ¦       ¦преобра- ¦ления ¦сигнала  ¦внешне-¦
¦       ¦      ¦      ¦       ¦зователя)¦      ¦(запись) ¦го шума¦
+-------+------+------+-------+---------+------+---------+-------+
¦   1   ¦  2   ¦  3   ¦   4   ¦    5    ¦  6   ¦    7    ¦   8   ¦
--------+------+------+-------+---------+------+---------+--------

Характеристики  затухания  сигнала  в  контролируемой  зоне  и
оценка  точности  локализации  при  различных положениях имитатора
представлены в табл. 6.6.2.

Таблица 6.6.2

------------------------------------------------------------------
¦Контроли-  ¦ Расстояние ¦Расстояние¦Среднее зна-¦Величина откло-¦
¦руемая зона¦   между    ¦от первого¦чение зафик-¦нения D / Dраз-¦
¦           ¦АЭ-датчиками¦датчика до¦сированных  ¦брос. - средне-¦
¦           ¦            ¦имитатора ¦координат   ¦квадратичное   ¦
¦           ¦            ¦          ¦            ¦отклонение     ¦
+-----------+------------+----------+------------+---------------+
¦     1     ¦      2     ¦     3    ¦      4     ¦       5       ¦
------------+------------+----------+------------+----------------

3. Диаграмма нагружения подъемника, схема нагружения

__________________________________________________________________
(груз, положение мачты, нагрузка, выдержка, разгрузка,
__________________________________________________________________
пауза, число циклов нагружения и пр.)
__________________________________________________________________

4. Полученные АЭ-данные диагностирования узлов
подъемника

__________________________________________________________________
(распечатка либо сохранение на дискете)
узел (код) _______________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Корреляция накопленных АЭ-данных с критериями
наличия дефекта, графическое изображение зон, в которых
наблюдаются отклонения от норм

_________________________________________________________________

6. Особые отклонения от норм, наблюдаемые
при АЭ-диагностике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Выводы о техническом состоянии и несущей способности МК

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________

Члены комиссии        _____________________________
_____________________________
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