Акт гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Приложение N 9 к Рекомендациям о порядке подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства в Московской области

                                       УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
____________________________________
(наименование должности руководителя
теплоснабжающего предприятия)
____________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
"__" _______________ 20 __ г.

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Комиссия в составе:
председателя:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
членов комиссии:
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
(должность фамилия, инициалы)
составила настоящий акт в том, что "___" ______________ 20__ г. произведено
гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей
___________________________________________________________________________
(наименование и протяженность участков тепловых сетей)
пробным давлением кг/кв. см (1,25 Р раб., но не менее 2 кг/кв. см).
Произведен  осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей
в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других
элементов,   входящих  в  состав  тепловой  сети,  а  также  наличие  актов
испытаний,  шурфовок,  гидропневматической промывки тепловой сети, сведений
о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.
В результате проверки установлено:
1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети
давление  воды было поднято до требуемого по инструкции ________ кг/кв. см.
Контроль давления в тепловой сети осуществлялся  двумя  манометрами  одного
типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.
При этом:
а) по  истечении  ____ мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети
снизилось на ____ кг/кв. см;
б) расход подпиточной воды в испытуемой тепловой сети составил ___ т/ч.
2. После  снижения  пробного  давления  в  тепловой  сети  до  рабочего
произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых
камер,  запорной  арматуры,  креплений,  соединений  и обнаружены следующие
дефекты: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Сведения  об  имеющихся  актах  осмотров,  гидроиспытаний, промывок,
ремонтов (замены) испытуемых участков тепловых сетей: _____________________
___________________________________________________________________________
Установленные    настоящим    актом    дефекты   подлежат   устранению
к "__" _______20__ г.
Выводы и заключение комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель:
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии:
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

"__" _______20__ года
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