Акт испытаний нефтеводяного фильтрующего оборудования при ежегодном, промежуточном освидетельствовании
Приложение 5 к Программе испытаний на судах нефтеводяного фильтрующего оборудования и сигнализаторов контроля сброса очищенных вод РД 31.04.20-97

    Т/х ________________________ Дата ____________________________
(число, месяц, год)
Вид освидетельствования ______________________________________
(ежегодное, промежуточное)

АКТ
ИСПЫТАНИЙ НЕФТЕВОДЯНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тип _________________________________
Изготовитель ________________________
Испытания проводились в соответствии с Программой испытаний на
судах  нефтеводяного  фильтрующего  оборудования  и сигнализаторов
контроля сброса очищенных вод (РД 31.04.20-97).
Испытания   проводились  путем  откачки  льяльных  вод  (воды,
загрязненной топливом) из _______________________________________.
В   результате   испытаний   установлено,   что   нефтеводяное
Фильтрующее    оборудование    находится    в     работоспособном,
_________________
неработоспособном
_____________________ состоянии.
(ненужное зачеркнуть)

Автоматика слива нефтепродуктов работает:
удовлетворительно, неудовлетворительно
________________________________________
(ненужное зачеркнуть)
Испытания  проводились  в  присутствии  инспектора Российского
морского регистра судоходства ___________________________________.
Результаты  анализов  проб,  выполненных  в  соответствии с РД
31.27.43-81, прилагаются.

Старший механик ____________________ _________________________
(личная подпись)      (расшифровка подписи)
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