Акт испытаний сигнализатора контроля сброса очищенных вод при ежегодном, промежуточном освидетельствовании
Приложение 7 к Программе испытаний на судах нефтеводяного фильтрующего оборудования и сигнализаторов контроля сброса очищенных вод РД 31.04.20-97

    Т/х ________________________ Дата ____________________________
(число, месяц, год)
Вид освидетельствования ______________________________________
(ежегодное, промежуточное)

АКТ
ИСПЫТАНИЙ СИГНАЛИЗАТОРА КОНТРОЛЯ СБРОСА ОЧИЩЕННЫХ ВОД

Тип __________________________________
Изготовитель _________________________
Испытания проводились в соответствии с Программой испытаний на
судах  нефтеводяного  фильтрующего  оборудования  и сигнализаторов
контроля сброса очищенных вод (РД 31.04.20-97).
В   результате   испытаний   установлено,   что   сигнализация
(устройство прекращения сброса) срабатывает при содержании нефти в
-1
потоке 15 +/- 5 млн  .
Испытания  проводились  в  присутствии  инспектора Российского
морского регистра судоходства ___________________________________.

Старший механик ________________ _______________________
(личная подпись)  (расшифровка подписи)

Источник - Письмо Минтранса России от 26.02.1998 № МФ-34/40 (с изменениями и дополнениями на 1998 год)
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