Акт контрольного замера расхода топлива для автомобиля (образец заполнения)
ЗАО "Рассвет"
г. Новозыбков, ул. Центральная, д. 18

                                         УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО "Рассвет"
_______________ Поляков П.В.
03 января 2011 г.

АКТ
контрольного замера нормы расхода топлива
для автомобиля (марка) ___________________

В связи с несоответствием норм расхода топлива, установленных Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, введенными в действие Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р, фактическому расходу топлива по автомашине ГАЗ-24 комиссия в составе:

    Председателя комиссии: Генерального директора
предприятия Полякова П.В.

Членов комиссии:       Главного инженера
Журналова О.Д.

Главного бухгалтера
Кизеевой О.В.

Инженера Алдохина А.Ю.

Водителя Жердева И.О.

составила настоящий акт о том, что был произведен контрольный замер расхода топлива на автомобиль ГАЗ-24 по трассе протяженностью 100 км.
Контрольные замеры производились на машинах ГАЗ-24 с государственными номерами:
1. В 803 АМ
2. В 804 ЕВ
Замеры были произведены при движении данных автомашин по следующим маршрутам:
- маршрут N 1 - движение по городу;
- маршрут N 2 - движение за городом.
В ходе замеров были получены следующие данные:

---------------------------------------------------------------------------
¦          Наименование показателя          ¦           Значение          ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦                           Автомашина В 803 АМ                           ¦
¦                    Маршрут N 1 (движение по городу)                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Остаток топлива на начало замера           ¦             100             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Остаток топлива на конец замера            ¦              86             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при выезде            ¦            18 991           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при возвращении       ¦            19 091           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Расход топлива                             ¦             14 л            ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦                           Автомашина В 804 ЕВ                           ¦
¦                    Маршрут N 1 (движение по городу)                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Остаток топлива на начало замера           ¦             100             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Остаток топлива на конец замера            ¦              85             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при выезде            ¦            34 600           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при возвращении       ¦            34 700           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Расход топлива                             ¦             15 л            ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Средний расход топлива согласно            ¦            14,5 л           ¦
¦контрольному замеру по маршруту N 1        ¦       ((14 + 15) : 2)       ¦
¦(движение по городу)                       ¦                             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦                           Автомашина В 803 АМ                           ¦
¦                    Маршрут N 2 (движение за городом)                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Остаток топлива на начало замера           ¦             143             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Остаток топлива на конец замера            ¦             130             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при выезде            ¦            19 091           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при возвращении       ¦            19 191           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Расход топлива                             ¦             13 л            ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦                           Автомашина В 804 ЕВ                           ¦
¦                    Маршрут N 2 (движение за городом)                    ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Остаток топлива на начало замера           ¦              99             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Остаток топлива на конец замера            ¦              85             ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при выезде            ¦            34 700           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Показание спидометра при возвращении       ¦            34 800           ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Расход топлива                             ¦             14 л            ¦
+-------------------------------------------+-----------------------------+
¦Средний расход топлива согласно            ¦            13,5 л           ¦
¦контрольному замеру по маршруту N 2        ¦       ((13 + 14) : 2)       ¦
¦(движение за городом)                      ¦                             ¦
--------------------------------------------+------------------------------

На основании данных контрольных замеров принято решение утвердить норму расхода топлива на автомашину ГАЗ-24:
- при движении по городу - 14,5 л;
- при движении за городом - 13 л.

    Председатель комиссии: Генеральный директор
предприятия Поляков П.В.

Члены комиссии:        Главный инженер
Журналов О.Д.

Главный бухгалтер
Кизеева О.В.

Инженер Алдохин А.Ю.

Водитель Жердев И.О.
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