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             АКТ КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ

АКТ
КОНТРОЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЛЕДОВОЙ
ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ ______________________________________________
(наименование водоема)
г. ___________________________________ "__" __________ 19__ г.

Комиссия в составе: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________ провела
контрольную проверку грузоподъемности _____________ полосы ледовой
переправы через р. ________ у пос. __________ (из ____ проложенных
друг от друга на расстоянии ____ м) и установила:

1. По данным на "__" __________ 19__ г.

------------------------------------------------------------------
¦Расстояние до левого ¦3    ¦6    ¦11   ¦25   ¦50   ¦75   ¦100   ¦
¦берега, м            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Толщина намороженного¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦льда, h , м          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       н             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦К  =     К  x h  =   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦ 2        2    н     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦h = h  + К  x h      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     е    2    н     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦Глубина реки (от     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦верхней поверхности  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦льда), h   , м       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦        вод          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------

2. Выборочно по замерам комиссии _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Средняя температура воздуха за трое последних суток:

Т   = (t  + t  + t ) / 3 =
ср     1    2    3

4. Выводы комиссии: _______ провоз ___________________________
(наименование груза)
массой ___ т допускается после провоза контрольного блока ________
(тип его)
5. Провоз контрольного блока осуществлен в ___________ часов с
наибольшей стрелой прогиба по теодолиту __________ мм и наибольшей
стрелой остаточного прогиба ________ мм.

Выводы: Провоз _____________________ массой ____ т допускается
(наименование груза)
______________________ дополнительного усиления ледовой переправы.
(без, после)

Срок действия выводов _________ дней.

Подписи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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