Акт осмотра лесоматериалов геометрическим методом в транспортном средстве (образец)
Приложение N 4 к Письму ФТС России от 18.04.2006 N 01-06/12167 (введено Письмом ФТС РФ от 18.11.2008 N 01-11/48414) 
Образец 4

                  Федеральная таможенная служба
Центральное экспертно-криминалистическое таможенное
управление или экспертно-криминалистическая
служба - региональный филиал ЦЭКТУ

АКТ N _________
осмотра лесоматериалов геометрическим методом
в транспортном средстве N

"__" ___________ 200_ г.           _______________________________
(время и место осмотра)

Осмотр произведен ____________________________________________
(должность, Ф.И.О. эксперта (специалиста)
ЦЭКТУ, ЭКС)
Осмотр произведен в присутствии ______________________________
(должность, Ф.И.О.
присутствующих лиц)
Основание ____________________________________________________
(N, N постановления, определения, таможенного
органа, N экспертизы)

Вид  транспортного  средства:  полувагон  (с глухими торцовыми
стенами,    с   открытыми   торцовыми   дверями),   платформа   (с
металлическими/деревянными стойками) (нужное подчеркнуть)
Наличие шапки: есть, нет (нужное подчеркнуть)
Вид габарита: обычный, зональный (нужное подчеркнуть)
Порода древесины:

------------------------------------------------------------------
¦ N  ¦   Наименование показателя   ¦        N N штабелей         ¦
¦    ¦                             +-----------------------------+
¦    ¦                             ¦    1     ¦    2    ¦   3    ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 1. ¦Длина штабеля (L), м         ¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 2. ¦Ширина штабеля (B), м        ¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 3. ¦Измеренная высота штабеля    ¦          ¦         ¦        ¦
¦    ¦(H), м                       ¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦3.1.¦Толщина подкладок на полу, см¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦3.2.¦Коэффициент усадки           ¦            0,98             ¦
+----+-----------------------------+-----------------------------+
¦3.3.¦Расчетная высота штабеля, м  ¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 4. ¦Геометрический объем штабеля,¦          ¦         ¦        ¦
¦    ¦м3                           ¦          ¦         ¦        ¦
+----+-----------------------------+----------+---------+--------+
¦ 5. ¦Складочный объем всех        ¦                             ¦
¦    ¦штабелей, м3                 ¦                             ¦
+----+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 6. ¦Переводной коэффициент       ¦                             ¦
+----+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 7. ¦Плотный объем лесоматериалов ¦                             ¦
¦    ¦в вагоне, м3                 ¦                             ¦
+----+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 8. ¦Объем по спецификации, м3    ¦                             ¦
+----+-----------------------------+-----------------------------+
¦ 9. ¦Расхождение                  ¦                             ¦
-----+-----------------------------+------------------------------

Эксперт                              _____________ _______________
(подпись)      (Ф.И.О.)

Должностное лицо таможенного органа  _____________ _______________
(подпись)      (Ф.И.О.)

Присутствующие лица                  _____________ _______________
(подпись)      (Ф.И.О.)

Источник - Письмо ФТС России от 18.04.2006 № 01-06/13167 (с изменениями и дополнениями на 2009 год)
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