Акт осмотра жилых помещений
Приложение N 3 к Инструкции (п. 15) (введено Приказом Министра обороны РФ от 04.03.2011 N 275)

                        Акт осмотра жилых помещений

1.  Эксплуатирующая организация _______________________________________
___________________________________________________________________________
подтверждает  готовность  к  заселению  следующих  квартир, расположенных в
субъекте Российской Федерации (указать субъект Российской Федерации)

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Почто- ¦N    ¦Коли- ¦Этаж¦Секция/¦Общая¦Жилая¦Номер и дата     ¦Стои-¦
¦п/п¦вый    ¦квар-¦чество¦    ¦подъезд¦пло- ¦пло- ¦свидетельства    ¦мость¦
¦   ¦адрес  ¦тиры ¦комнат¦    ¦       ¦щадь ¦щадь,¦государственной  ¦квар-¦
¦   ¦объекта¦     ¦      ¦    ¦       ¦ 1 , ¦кв. м¦регистрации      ¦тиры,¦
¦   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦       ¦кв. м¦     ¦права, подтверж- ¦руб. ¦
¦   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦дающего собствен-¦     ¦
¦   ¦       ¦     ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦ность продавца   ¦     ¦
+---+-------+-----+------+----+-------+-----+-----+-----------------+-----+
¦1  ¦       ¦     ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦                 ¦     ¦
+---+-------+-----+------+----+-------+-----+-----+-----------------+-----+
¦2  ¦       ¦     ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦                 ¦     ¦
+---+-------+-----+------+----+-------+-----+-----+-----------------+-----+
+---+-------+-----+------+----+-------+-----+-----+-----------------+-----+
¦   ¦ИТОГО  ¦     ¦      ¦    ¦       ¦     ¦     ¦                 ¦     ¦
----+-------+-----+------+----+-------+-----+-----+-----------------+------

1 Общая площадь указана без учета площадей балконов, лоджий, веранд и терасс.
2. Состояние квартир:
2.1. Стены и перегородки соответствуют кадастровому паспорту.
2.2. Полы:
а) санузлы, ванные, комнаты - покрытия из керамической плитки;
б) комната, кухня, прихожая - покрытия из линолеума;
2.3. Потолки во всех квартирах, включая лоджии, окрашены водоэмульсионной или иной аналогичной краской;
2.4. Стены: в санузлах, ванных комнатах, лоджиях окрашены водоэмульсионной или иной аналогичной краской; в комнатах, кухнях, прихожих - оклеены обоями;
2.5. Проемы: входные двери - со сплошным заполнением калиброванными по толщине деревянными рейками, экструзионным, полутвердым ДСП и ДСП или металлическая утепленная (сталь 1,5 - 2 мм), с врезным замком и ручками; внутренние дверные блоки с дверными ручками и наличниками;
2.6. Описание выполненных работ:

------------------------------------------------------------------
¦ N ¦              Раздел               ¦                        ¦
¦п/п¦                                   ¦                        ¦
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦1  ¦Полы:                              ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
¦   ¦а) санузлы, ванные, комнаты        ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
¦   ¦б) комната, кухня, прихожая        ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦2  ¦Потолки                            ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
¦   ¦а) во всей квартире, включая лоджию¦                        ¦
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦3  ¦Стены:                             ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
¦   ¦а) санузлы, ванные комнаты, лоджии ¦                        ¦
¦   +-----------------------------------+------------------------+
¦   ¦б) комната, кухня, прихожая        ¦                        ¦
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦4  ¦Проемы                             +------------------------+
¦   ¦                                   +------------------------+
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦5  ¦Сантехнические работы              +------------------------+
¦   ¦                                   +------------------------+
+---+-----------------------------------+------------------------+
¦6  ¦Электромонтажные работы            +------------------------+
¦   ¦                                   +------------------------+
----+-----------------------------------+-------------------------

3. Обслуживание квартир осуществляет: (наименование обслуживающей организации).
4. Объект подключен к инженерным сетям по постоянной схеме.
5. Передаваемые квартиры соответствуют условиям Государственного контракта от __________ N _______.

Руководитель эксплуатирующей организации

Начальник Главного правового 
управления Министерства обороны 
Российской Федерации 
М.БАЛАКИРЕВА

Источник - Приказ Министра обороны РФ от 18.11.2010 № 1550 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)
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