Акт освидетельствования скрытых работ по устройству котлованов, подготовленных для установки фундаментов опор контактной сети
Приложение 2.6 к Нормам по производству и приемке строительных и монтажных работ при электрификации железных дорог (устройства контактной сети). СТН ЦЭ 12-00 
                                    АКТ
освидетельствования скрытых работ по устройству
котлованов, подготовленных для установки фундаментов опор
контактной сети

"__" ________________ 200_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика ________________________
прораб строительно-монтажного управления (поезда, горема) N ______________,
строительный мастер ________________ и бригадир рабочих __________________,
произвели  осмотр  котлованов,  разработанных для установки фундаментов под
опоры контактной сети на перегоне (станции) _______________________________
электрифицируемого участка ______________________ железной дороги.
При осмотре установлено следующее:

---------------------------------------------------------------------------
¦N опор  ¦ Размеры ¦Расстояние ¦ Глубина  ¦ Отметка ¦Характеристики¦Приме-¦
¦по плану¦котлована¦от оси пути¦от уровня ¦появления¦   грунта и   ¦чание ¦
¦контакт-¦в плане, ¦до передней¦ головки  ¦грунтовых¦ соответствие ¦      ¦
¦ной сети¦   см    ¦стенки кот-¦рельса, см¦   вод   ¦его проектным ¦      ¦
¦        ¦         ¦лована, м  ¦          ¦         ¦    данным    ¦      ¦
+--------+---------+-----------+----------+---------+--------------+------+
---------+---------+-----------+----------+---------+--------------+-------

Заключение ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подпись, должность, фамилия, инициалы)
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