Акт плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных ПЛА (рекомендуемый образец)
Приложение к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Инструкция по проведению плановой практической проверки аварийных вентиляционных режимов, предусмотренных планом ликвидации аварий", утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору 
от 06.11.2012 N 638 
(рекомендуемый образец)

                                                   УТВЕРЖДАЮ
технический руководитель
(главный инженер) шахты
________________________
"__" ___________ 20__ г.

АКТ
плановой практической проверки аварийных вентиляционных
режимов, предусмотренных ПЛА

"__" ____________20__ г.

Угледобывающая компания ___________________________________________________
Шахта _____________________________________________________________________

Комиссия в составе:

технического руководителя
(главного инженера) шахты _________________________________________________
(Ф.И.О.)

главного механика шахты ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

начальника АБ _____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

командира подразделения
аварийно-спасательного формирования _______________________________________
(Ф.И.О.)

помощника командира подразделения
аварийно-спасательного формирования
(службы аэрологической безопасности) ______________________________________
(Ф.И.О.)

составила  настоящий  акт  проверки  работы  реверсивных,  переключающих  и
герметизирующих  устройств  и  пропуска  реверсивной  струи  воздуха  через
все выработки шахты. В ходе проверки установлено.

1. Характеристика  работы   вентиляционных  установок  в  нормальном  и
реверсивном режимах проветривания.

Места установки вентиляторов с указанием работы и длительности режима

---------------------------------------------------------------------------
¦         Наименование          ¦Вентилятор (рабочий) ¦    Вентилятор     ¦
¦                               ¦                     ¦    (резервный)    ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦ Место установки (ствол, шурф) ¦                     ¦                   ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦        Тип вентилятора        ¦                     ¦                   ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦            Подача:            ¦                     ¦                   ¦
¦    до реверсирования, м3/с    ¦                     ¦                   ¦
¦  после реверсирования, м3/с   ¦                     ¦                   ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦    Давление вентиляторной     ¦                     ¦                   ¦
¦         установки:            ¦                     ¦                   ¦
¦      до реверсирования,       ¦                     ¦                   ¦
¦       даПа (мм вод. ст.)      ¦                     ¦                   ¦
¦     после реверсирования,     ¦                     ¦                   ¦
¦       даПа (мм вод. ст.)      ¦                     ¦                   ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦      Депрессия шахты:         ¦                     ¦                   ¦
¦     до реверсирования,        ¦                     ¦                   ¦
¦      даПа (мм вод. ст.)       ¦                     ¦                   ¦
¦     после реверсирования,     ¦                     ¦                   ¦
¦      даПа (мм вод. ст.)       ¦                     ¦                   ¦
+-------------------------------+---------------------+-------------------+
¦Способ управления реверсивными ¦                     ¦                   ¦
¦         устройствами          ¦                     ¦                   ¦
--------------------------------+---------------------+--------------------

2. Распределение воздуха по шахте и содержание метана в выработках (для
шахт, опасных по газу) при нормальном и реверсивном режимах проветривания.

--------------------------------------------------------------------------------------
¦   Место    ¦   При нормальном режиме   ¦          При реверсивном режиме           ¦
¦  замера,   +---------------------------+-------------------------------------------+
¦наименование¦расход  ¦   содержание,    ¦расход  ¦направ-  ¦  содержание,   ¦%      ¦
¦выработки и ¦воздуха,¦        %         ¦воздуха,¦ление    ¦       %        ¦расхода¦
¦   номер    ¦м3/с    +------------------+м3/с    ¦движения +----------------+воздуха¦
¦  замерных  ¦(норма- ¦ CO2 ¦  CH4 ¦  O2 ¦(ревер- ¦воздуха  ¦ CO2¦ CH4 ¦  O2 ¦от нор-¦
¦  станций   ¦льный   ¦     ¦      ¦     ¦сивный  ¦ 1       ¦    ¦     ¦     ¦маль-  ¦
¦            ¦режим)  ¦     ¦      ¦     ¦режим)  ¦         ¦    ¦     ¦     ¦ного   ¦
+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+
¦     1      ¦   2    ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦   6    ¦    7    ¦ 8  ¦  9  ¦ 10  ¦  11   ¦
+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+
¦1. Вентиля- ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦ционный     ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦канал (общий¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦участок)    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
+------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+-------+
¦2. Перед    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦вентиля-    ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦торной      ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
¦установкой  ¦        ¦     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦    ¦     ¦     ¦       ¦
-------------+--------+-----+------+-----+--------+---------+----+-----+-----+--------

--------------------------------
1   Обозначается  "О"  при  изменении  направления  движения воздуха в
выработке   по   сравнению  с  нормальным  режимом  и  "Н"  при  неизменном
направлении.

3. Специальные аварийные режимы проветривания шахты.
3.1.  Места  установки  вентиляторов  с указанием работы и длительности
режима.
3.2.    Выработки,   для   которых   предусмотрен   специальный   режим
проветривания.

---------------------------------------------------------------------------
¦     Место замера,     ¦  Расход  ¦  Направление   ¦    Содержание, %    ¦
¦наименование выработки ¦ воздуха  ¦движения воздуха¦                     ¦
+-----------------------+----------+----------------+---------------------+
¦           1           ¦    2     ¦       3        ¦   4   ¦  5   ¦  6   ¦
+-----------------------+----------+----------------+-------+------+------+
¦                       ¦          ¦                ¦       ¦      ¦      ¦
------------------------+----------+----------------+-------+------+-------

4. Снижение расхода воздуха, подаваемого в шахту, по причинам:
а) внешние утечки в нормальном  режиме - м3/с ____________%  от  подачи
вентилятора;
б) внешние утечки в реверсивном  режиме - м3/с ___________%  от  подачи
вентилятора.
Время, необходимое для перевода   вентилятора  с   нормального   режима
проветривания на реверсивный режим _________________ мин.,  с  реверсивного
режима проветривания на нормальный _________________ мин.
Число людей, занятых при реверсировании:
а) в шахте _________________________________;
б) на поверхности ___________________________.
5. Продолжительность реверсивного режима проветривания ___ ч ____ мин.
6. Время, за которое концентрация метана достигает 2% при
реверсировании в выработках:
а) шахты ___________________ ч __________ мин.;
б) горизонта _______________ ч ___________ мин.;
в) крыла ________________ ч ___________ мин.;
г) участка _________________ ч __________ мин.
7. Время, необходимое для изменения направления вентиляционной струи  в
наиболее удаленном участке шахты ______________________________ мин., и для
(наименование выработки)
обратного перевода на нормальное направление ___________________ мин.
8. Время,  необходимое для вывода  людей  на  поверхность  из  наиболее
удаленного участка ______________________________ мин.
9. Заключение и предложения комиссии по проведению реверсирования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Технический руководитель
(главный инженер) шахты ___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Главный механик шахты _____________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник участка аэрологической
безопасности шахты ________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Командир подразделения
аварийно-спасательного
формирования ______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Помощник командира подразделения
аварийно-спасательного формирования
(службы аэрологической
безопасности) _____________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)
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