Акт приема-передачи автопокрышек (приложение к договору хранения автопокрышек)
Приложение N ___ к Договору хранения автопокрышек от "___"_________ _____ г. N ___ 
Акт приема-передачи автопокрышек на хранение
    г. ______________                               "___"__________ ____ г.

__________________, далее именуем__ "Хранитель", в лице ______________, действующ___ на основании __________________________, и ___________________________, далее именуем__ "Поклажедатель", в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________________, вместе именуемые "Стороны", составили следующий акт:

    1. Поклажедатель передает на хранение следующие автомобильные  покрышки
(далее - "Автопокрышки" или "шины"):
1.1. __________________________________________________________________
(по ГОСТ 4754 "Шины пневматические легковых автомобилей, прицепов к ним,
___________________________________________________________________________
легких    грузовых    автомобилей   и  автобусов особо малой  вместимости")
в количестве _______ штук, состояние - новые (или: б/у, на восстановление и
т.п.).
1.2. __________________________________________________________________
(по ГОСТ 5513 "Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов,
_______________________________ в количестве  _____ штук, состояние - новые
автобусов и троллейбусов")
(или: б/у, на восстановление и т.п.).
1.3. ______________________________________________ в количестве ______
(по ГОСТ 13298 "Шины с регулируемым давлением")
штук, состояние - новые (б/у, на восстановление и т.п.).
1.4. __________________________________________________________________
(по иным стандартам)
в количестве  _____ штук,    состояние - новые (или: б/у, на восстановление
и т.п.).
2. Хранитель осведомлен о том, что автопокрышки:
- обладают опасными свойствами (то есть являются горючими и токсичными);
- повреждаются растворителями, маслами, бензинами, кислотами, щелочами, легко портятся при высоких (более 50 град. С) и низких (ниже 45 град. С) температурах, приходят в негодность под воздействием прямых солнечных лучей или плесени, острых предметов, в местах локального нагрева;
3. Особые условия хранения шин:
- Автопокрышки могут храниться в комплекте с камерами или без них. При хранении шин в комплекте с камерами последние припудриваются тальком или покрываются смазкой, изготовленной на основе полиметилсилоксановых жидкостей по ГОСТ 13032, заменяющих тальк. Камеры вкладываются внутрь шины и накачиваются воздухом до ее внутренних размеров;
- бескамерные шины хранятся с распорками (деревянными, картонными, пластмассовыми и др.) между бортами, исключающими деформацию бортов и боковых стенок;
- при хранении выше 50 град. С или ниже -45 град. C шины необходимо оберегать от ударов;
- категорически запрещается хранение шин вместе с нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими веществами, разрушающими резину;
- для предупреждения преждевременного старения пригодные к эксплуатации и ремонту шины хранятся в закрытом отдельном сухом помещении, защищенном от солнечных лучей, озона, органических растворителей, минеральных масел, смазочных материалов, нефтепродуктов, кислот, щелочей, отопительных устройств, которые должны располагаться на расстоянии более 1 метра от шин, а также не должны соприкасаться с медью и другими коррозирующими веществами;
- при хранении шин допускается колебание температуры воздуха от -30 град. C до +35 град. C и относительной влажности от 50% до 80%. Температура и относительная влажность на складах должны регулироваться проветриванием помещения (в жаркую погоду - ночью); при относительной влажности ниже 50% следует применять искусственное увлажнение, посыпая пол влажными опилками или сбрызгивая его водой; в дождливую погоду склады должны быть закрыты. Запрещается проветривать склады во время грозы и в течение 2 - 3 часов после нее из-за резкого увеличения содержания озона в воздухе;
- не допускаются в складах затхлость воздуха и появление на стенах плесени;
- при длительном хранении шины следует поворачивать, меняя зону опоры, через каждые 3 месяца;
- новые, восстановленные, бывшие в эксплуатации, но пригодные к дальнейшему использованию, а также подготовленные к сдаче на восстановление шины и углубление рисунка протектора нарезкой хранятся в вертикальном положении на стеллажах или на ровном полу.
4. Передача Автопокрышек Поклажедателем на хранение удостоверяется выдачей Поклажедателю накладной (складской расписки и т.д.), которая возвращается Хранителю по окончании хранения.
5. Транспортирование Автопокрышек производится любым видом транспорта. При транспортировании пакетов Автопокрышки должны находиться в вертикальном положении.
6. Срок хранения истекает "___"_________ ____ г.

ПОДПИСИ СТОРОН:
           Поклажедатель:                                  Хранитель:
___________________________               _____________________________

М.П.                                          М.П.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф
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